# Цифровой фотоаппарат DSC-QX10/QX100

## Зарядка батарейного блока

- Если индикатор зарядки камеры быстро мигает во время зарядки, извлеките заряжаемый батарейный блок, а затем снова надежно вставьте его в камеру. Если индикатор зарядки продолжает мигать, это может указывать на ошибку батареи или на то, что был установлен батарейный блок, отличный от указанного типа. Проверьте, установлен ли батарейный блок указанного типа.

  Если батарейный блок соответствует указанному типу, извлеките батарейный блок, замените его на новый или другой и проверьте правильность зарядки батареи. Если батарея заряжена правильно, может иметь место ошибка батареи.

- Если индикатор зарядки мигает, это указывает на то, что зарядное устройство временно прекратило зарядку и находится в режиме ожидания. Когда температура возвращается в подходящий для зарядки диапазон, зарядное устройство продолжает зарядку и индикатор зарядки загорается снова. Рекомендуется заряжать батарейный блок при температуре окружающей среды от 10°C до 30°C.

В начало страницы