# Цифровой фотоаппарат DSC-QX10/QX100

## Срок службы батареи и количество изображений, которые можно записать

Время работы от батареи и число изображений, которые можно записать при использовании заряженной батареи (прилагается).

Фотосъемка: прибл. 110 мин./220 изображений

Обычная видеосъемка: прибл. 25 мин./-

Непрерывная видеосъемка: прибл. 55 мин. (DSC-QX100)/-, прибл. 65 мин. (DSC-QX10)/-

#### Примечание

- Указано приблизительное количество изображений при выполнении фотосъемки с полностью заряженным батарейным блоком. Это число может уменьшиться в зависимости от обстоятельств.
- Указано количество изображений при выполнении съемки в следующих условиях.
  - Используется карта памяти Sony microSD (продается отдельно).
  - Температура составляет 25°C.
- Метод измерения количества фотоснимков, которое можно записать, основан на стандарте CIPA и относится к съемке в следующих условиях. (CIPA: Camera & Imaging Products Association)
  - Съемка выполняется через каждые 30 секунд.
  - Масштабирование поочередно переключается между предельными значениями сторон W и T.
  - Питание включается и выключается через каждые десять снимков.
- Значения максимального времени записи фильмов основаны на стандарте CIPA и относятся к съемке в следующих условиях.
  - Обычная видеосъемка: несколько запусков/остановок съемки, масштабирование и включение/выключение камеры.
  - Непрерывная видеосъемка: если при непрерывной съемке будет достигнут предел (25 мин.), съемка начнется заново. Другие действия, такие как масштабирование, не используются.

В начало страницы