# Цифровой фотоаппарат DSC-QX10/QX100

## Батарейный блок

### Совместимый батарейный блок

- C фотоаппаратом можно использовать батарейный блок NP-BN (прилагается) или NP-BN1 (продается отдельно).

### О зарядке батарейного блока

- Перед использованием камеры в первый раз зарядите батарейный блок (прилагается).
- Батарейный блок можно заряжать, даже если он не полностью разряжен. Кроме того, можно использовать емкость частично заряженного батарейного блока, даже если он был заряжен не полностью.
- Рекомендуется заряжать батарейный блок при температуре окружающей среды от 10°C до 30°C. За пределами этого температурного диапазона батарейный блок может заряжаться неэффективно.

### Эффективное использование батарейного блока

- Производительность батареи уменьшается в низкотемпературной среде. Поэтому продолжительность работы батарейного блока в холодных местах уменьшается. Для продления срока работы батарейного блока рекомендуется следующее. Носите батарейный блок в кармане (ближе к телу), чтобы нагреть его, и подсоединяйте к фотоаппарату непосредственно перед началом съемки. (Если в кармане имеются какие-либо металлические предметы, например ключи, может произойти короткое замыкание.)
- При частом использовании функции масштабирования батарея быстро разряжается.
- Рекомендуется иметь под рукой запасные батарейные блоки, рассчитанные на время, в два или три раза превышающее ожидаемое время съемки, а также выполнить пробные снимки перед выполнением реальных снимков.
- Избегайте попадания воды на батарейный блок. Батарейный блок не является водозащищенным.
- Не оставляйте батарейный блок в чрезмерно нагретых местах, например, в салоне автомобиля или под прямыми солнечными лучами.
- Если участок разъема батареи загрязнен, камера может не включаться или батарейный блок может не заряжаться эффективно. В этом случае слегка протрите пыль мягкой тканью или ватным тампоном, чтобы очистить батарею.

### О хранении батарейного блока

- Перед хранением полностью разрядите батарейный блок и храните камеру в прохладном, сухом месте. Для поддержания качественной работы батарейного блока полностью заряжайте, а затем полностью разряжайте его в камере как минимум раз в год во время хранения.
- Для предотвращения загрязнения разъема, короткого замыкания и т.п. обязательно используйте пластиковый пакет и т.п., чтобы избежать контактов с металлическими предметами во время переноски или хранения.

### О сроке службы батареи

- Срок службы батареи ограничен. С течением времени и в процессе эксплуатации емкость батареи постепенно снижается. Если время между зарядками значительно сократилось, возможно, следует заменить батарею.
- Срок службы батареи отличается в зависимости от условий ее хранения, условий работы и окружающей среды, в которой используется каждый батарейный блок.

В начало страницы