# Цифровой фотоаппарат DSC-QX10/QX100

## Съемка с приоритетом диафрагмы (Только для модели DSC-QX100)

Диапазон фокусировки или степень расфокусировки фона можно отрегулировать, вручную установив значение диафрагмы (значение F).

1. Подключите камеру к смартфону по сети Wi-Fi, затем установите для параметра “Режим экспозиции” значение A (Съемка с приоритетом диафрагмы).

2. Коснитесь значения F и выберите требуемое значение F.

   Можно установить величину диафрагмы (значение F) от F1.8 до F11.

#### Примечание

- При перемещении регулятора масштабирования к стороне T будет установлена максимальная величина диафрагмы (минимальное значение F).

В начало страницы

### См. также

- Режим выбора экспозиц.

В начало страницы