Référence

# Remarques relatives à l'utilisation de la fonction Wi-Fi

- L'utilisation de produits Wi-Fi peut être limitée par des réglementations locales dans certains pays ou dans certaines régions.

- Les périphériques Wi-Fi fonctionnent sur la bande 2,4 GHz, qui peut être utilisée par divers autres appareils. Les périphériques Wi-Fi utilisent une technologie visant à réduire les interférences radio provenant d'autres appareils qui font usage de la même bande. Cependant, des interférences pourraient quand même provoquer une réduction de la vitesse de transfert des données, une diminution de la portée de communication ou un échec de communication.

- Si les fonctions Bluetooth et Wi-Fi à 2,4 GHz sont toutes deux activées sur la tablette, des interférences peuvent se produire et provoquer une vitesse de transfert des données inférieure ou d'autres problèmes.

- Pour communiquer via Wi-Fi lorsque vous êtes en déplacement, il est possible que vous deviez signer un contrat avec un fournisseur d'accès Wi-Fi.

- La vitesse de transfert des données et la portée des communications peuvent varier en fonction des conditions suivantes :

- Distance entre périphériques

- Présence d'obstacles entre les périphériques

- Configuration des périphériques

- État du signal

- Environnement immédiat (matériau des murs, etc.)

- Logiciels utilisés

- Les communications peuvent être interrompues en fonction de l'état du signal.

- Le taux de transfert des données indiqué dans les spécifications correspond au maximum théorique et peut ne pas refléter le véritable taux de transfert.

- Il est possible que la vitesse de transfert réelle des données soit plus lente que celle affichée sur la tablette.

- Les communications ne sont pas disponibles dans les bandes de fréquences comprises entre 2,4 GHz et 5 GHz.

- Le taux de transfert des données pour IEEE 802.11g et IEEE 802.11n (2,4 GHz) peut subir des interférences dans le cas d'une utilisation avec des produits compatibles IEEE 802.11b. De même, des produits utilisant les normes IEEE 802.11g et IEEE 802.11n réduisent automatiquement le taux de transfert afin de préserver la compatibilité avec les produits IEEE 802.11b.

- Lorsque la vitesse de transfert des données est inférieure à la vitesse prévue, il est possible qu'elle augmente si vous changez le canal de communication sans fil sur le point d'accès.

Rubrique connexe
Démarrage des communications Wi-Fi
Testeur Wi-Fi