Tarefa

# Inserir/remover um cartão de memória SD

O tablet está equipado com uma ranhura para cartões de memória SD. Pode utilizar esta ranhura para transferir dados para e de câmaras digitais, câmaras de vídeo, leitores de música e outros dispositivos de áudio/vídeo.
A ranhura para cartões de memória SD do seu tablet pode acondicionar os seguintes cartões de memória:

- Cartão de memória SD

- Cartão de memória SDHC

## Para inserir um cartão de memória SD

1. Abra a tampa da ranhura do cartão de memória SD.

1. Localize a ranhura do cartão de memória SD.

1. Segure no cartão de memória SD com os contactos voltados para baixo e a seta a apontar na direcção da ranhura do cartão de memória SD.

1. Empurre cuidadosamente o cartão de memória SD para dentro da ranhura até este encaixar e fazer clique.

Nota

- Tenha cuidado para não inserir um cartão de memória SD na orientação errada. Se forçar a entrada incorrecta do cartão, poderá danificar a ranhura. Para detalhes, consulte o manual do cartão de memória SD.

## Para remover um cartão de memória SD

1. Certifique-se de que não estão a ser transferidos ficheiros.

1. Localize a ranhura do cartão de memória SD.

1. Empurre totalmente o cartão de memória SD e solte.

O cartão de memória SD é ejectado.

1. Segure no cartão de memória SD de ambos os lados e retire-o para fora da ranhura.

Tópico relacionado
Notas sobre a utilização de cartões de memória SD
Notas sobre cartões de memória SD
Transf. Ficheiro