Tarefa

# Utilizar o tablet com a base

Utilizar uma base específica Sony (SGPDS1, vendida separadamente) para o seu tablet permite-lhe carregar o tablet facilmente ou colocá-lo num ângulo de fácil leitura [Detalhes].
Pode seleccionar uma aplicação que se iniciará quando o tablet for colocado na base.

## Colocar o tablet numa base

1. Faça deslizar o pé da base para a posição superior. Isto permite-lhe ligar ou desligar o adaptador de corrente.

1. Ligue o adaptador de corrente ao conector do cabo de alimentação na parte inferior da base.

1. Ligue o adaptador de corrente à tomada de electricidade.

1. Alinhe o conector de carga do seu tablet com o que se encontra no interior da ranhura superior da base.

1. Coloque o tablet na ranhura superior da base.

1. Certifique-se de que o indicador de carga está aceso.

Nota

- Ao segurar ou desligar o adaptador de corrente, não toque na respectiva área dos terminais.

- Puxar o cabo do adaptador de corrente à força quando o desligar da base poderá partir o adaptador de corrente ou a base. Por isso, certifique-se de que segura o pé da base.

- Quando estiver a utilizar o pé da base na posição inferior, faça passar o cabo do adaptador de corrente através do recorte do pé da base para evitar que a base caia.

- Ao colocar o tablet na base com a fita presa, certifique-se de que a mesma não fica presa entre o tablet e a base.

Sugestão

- Quando coloca o tablet em utilização na base ou quando liga o tablet com este colocado na base, ser-lhe-á solicitado que escolha qual a aplicação que pretende iniciar da próxima vez que utilizar a base. Se assinalar [Nenhum] e [Utilizar por predefinição para esta acção.], pode continuar a utilizar a aplicação que estava a utilizar, sem que o ecrã de selecção da aplicação seja apresentado de futuro.

- Para alterar a aplicação a ser iniciada quando coloca o tablet numa base, toque em [ Aplicações e Widgets] - [ Definições] - [Base].

## Remover o tablet da base

1. Retire o tablet para cima, a direito.

Tópico relacionado
Ajustar o ângulo da base