Operazione

# Inserimento/rimozione di una SIM card

## Per inserire una SIM card

1. Assicurarsi che tutti i cavi siano scollegati dal tablet, quindi spegnere quest’ultimo [Dettagli].

1. Capovolgere il tablet, quindi aprire lo sportellino della SIM card.

1. Inserire uno spillo o una piccola graffetta (non in dotazione) nel foro di espulsione della SIM card.

1. Espellere il vassoio della SIM.

Nota

- Assicurarsi di maneggiare il vassoio della SIM con delicatezza.

1. Appoggiare una SIM card sul vassoio della SIM in modo che la parte tagliata della SIM card coincida con quella del vassoio della SIM.

Nota

- Assicurarsi che non vi siano sporgenze sulla superficie di taglio dopo aver staccato la SIM card dal suo imballaggio in plastica. In caso contrario, la SIM card potrebbe non entrare nel vassoio della SIM.

1. Inserire il vassoio della SIM.

Nota

- Assicurarsi di non inserire il vassoio della SIM invertendone la direzione.

## Per rimuovere una SIM card

1. Attenersi alle procedure fino al punto 5 di “Per inserire una SIM card”, quindi rimuovere la SIM card dal vassoio.

Le procedure che seguono questo punto sono le stesse indicate a partire dal punto 6 della procedura “Per inserire una SIM card”.
Argomento correlato
Informazioni sulla WAN wireless
Attivazione delle comunicazioni della WAN wireless
Disattivazione delle comunicazioni della WAN wireless
Note sulla SIM card
Configurazione di un punto di accesso