﻿Tâche

# Installation/retrait d'un bloc batterie

## Pour installer un bloc batterie

1. Appuyez sur les deux boutons pour ouvrir le couvercle inférieur.

1. Orientez les contacts comme indiqué, puis insérez le bloc batterie.

1. Refermez le couvercle inférieur.

Remarque

- Si vous insérez le bloc batterie dans la tablette alors que le couvercle de l'écran tactile est ouvert, le rétroéclairage de l'écran LCD peut s'allumer pendant quelques secondes, puis s'éteindre. Cela n'indique en aucune façon un dysfonctionnement.

## Pour retirer un bloc batterie

1. Appuyez sur les deux boutons pour ouvrir le couvercle inférieur.

1. Retirez le bloc batterie.

Rubrique connexe
Mise sous tension de votre tablette
Mise hors tension de la tablette
Mise sous/hors tension de l'écran (mode veille)
Remarques relatives à l'utilisation de l'adaptateur secteur
Chargement de la batterie
Remarques relatives à l'utilisation de la batterie
Réduction de la consommation de la batterie