Riferimento

# Note sullo schermo

Le note su come maneggiare lo schermo sensibile al tocco e lo schermo LCD sono illustrate qui.

## Note sullo schermo sensibile al tocco

- Il tablet utilizza uno schermo sensibile al tocco capacitivo. Toccare lo schermo direttamente con la punta del dito. Non graffiarlo né toccarlo con oggetti appuntiti quali aghi, penne o unghie. Non è possibile far funzionare lo schermo sensibile al tocco con uno stilo.

- Se si tocca lo schermo sensibile al tocco con dita coperte da guanti, lo schermo sensibile al tocco potrebbe non funzionare in modo corretto o potrebbe non funzionare affatto.

- Non far funzionare il tablet con oggetti sullo schermo sensibile al tocco.

- Qualora lo schermo sensibile al tocco venga toccato da oggetti diversi alla punta del dito, potrebbe non reagire correttamente.

- Non collocare lo schermo sensibile al tocco in prossimità di altri apparecchi elettrici. Le scariche elettrostatiche possono provocare il malfunzionamento dello schermo sensibile al tocco.

- Qualora siano presenti gocce d’acqua sullo schermo sensibile al tocco, o qualora si tocchi quest’ultimo con punte delle dita bagnate, lo schermo sensibile al tocco potrebbe non reagire correttamente.

- Tenere lo schermo sensibile al tocco lontano dall’acqua. Lo schermo sensibile al tocco potrebbe presentare un malfunzionamento in condizioni di umidità o se esposto all’acqua.

- Lo schermo sensibile al tocco potrebbe non reagire correttamente a causa di disturbi del cavo di alimentazione CA durante la carica della batteria. Scollegare il cavo di alimentazione CA e far funzionare il tablet solo a batteria.

## Note sullo schermo LCD

- Non lasciare lo schermo LCD rivolto verso il sole. Evitare l’esposizione diretta alla luce del sole quando si utilizza il tablet in prossimità di una finestra.

- L’uso del tablet in condizioni di bassa temperatura potrebbe produrre sullo schermo LCD un’immagine residua. Questo non indica un malfunzionamento. Lo schermo riprende a funzionare normalmente quando il tablet ritorna alla temperatura normale.

- Lo schermo LCD si riscalda durante il funzionamento. Si tratta di una situazione normale e non denota un malfunzionamento.

- Lo schermo LCD viene fabbricato utilizzando una tecnologia ad alta precisione. Tuttavia è possibile che sullo schermo LCD siano visibili puntini neri o luminosi (rossi, blu o verdi). Non si tratta di un guasto, ma di una normale conseguenza del processo produttivo.

- Lo schermo LCD è fabbricato in vetro. Qualora il vetro si danneggi (incrinature, e così via), non toccare lo schermo sensibile al tocco e non tentare di ripararlo da soli. Maneggiare lo schermo LCD con cura, poiché è vulnerabile alle cadute o ai forti urti meccanici. Non è possibile garantire il risarcimento di danni provocati dai clienti a causa di incuria.

- Non esercitare pressione eccessiva sulla conchiglia superiore dello schermo sensibile al tocco quando è chiusa; in caso contrario, si potrebbe graffiare o sporcare lo schermo LCD.

- Si potrebbe vedere una differenza nel colore o nella luminosità tra gli schermi LCD superiore e inferiore. Non si tratta di un guasto, ma di una normale conseguenza del processo produttivo.

Argomento correlato
Come utilizzare lo schermo sensibile al tocco
Cura dello schermo sensibile al tocco