﻿Tarea

# Instalación/desmontaje de la batería

## Cómo montar la batería

1. Presione los dos botones para abrir la tapa inferior.

1. Coloque los contactos tal como se muestra en la ilustración e introduzca la batería.

1. Cierre la tapa inferior.

Nota

- Si la tapa de la pantalla táctil está abierta al introducir la batería en el tablet, es posible que la luz de fondo de la pantalla LCD se encienda durante unos segundos y luego se apague de nuevo. Esto no indica ninguna avería.

## Cómo desmontar la batería

1. Presione los dos botones para abrir la tapa inferior.

1. Extraiga la batería.

Tema relacionado
Encendido del tablet
Apagado seguro del tablet
Encendido y apagado de la pantalla (modo suspender)
Notas sobre el uso del adaptador de CA
Carga de la batería
Notas sobre el uso de la batería
Reducción del consumo de la batería