Referanse

# Merknader om skjermen

Merknader om håndtering av berøringsskjermen og LCD-skjermen forklares her.

## Merknader om berøringsskjermen

- Nettbrettet bruker en kapasitiv berøringsskjerm. Tapp direkte på skjermen med fingertuppen. Ikke skrap den eller tapp med skarpe gjenstander som en nål, penn eller fingernegl. Du kan ikke betjene berøringsskjermen med en stylus.

- Hvis du tapper på berøringsskjermen med hansker på hendene, kan berøringsskjermen fungere på feil måte eller ikke fungere i det hele tatt.

- Ikke betjen nettbrettet med gjenstander på berøringsskjermen.

- Hvis berøringsskjermen berøres med andre gjenstander enn fingertuppene, vil den kanskje ikke reagere på riktig måte.

- Ikke sett berøringsskjermen nær annet elektrisk utstyr. Elektrostatisk utladning kan føre til at berøringsskjermen feilfungerer.

- Hvis det er vanndråper på berøringsskjermen, eller hvis du berører den med våte fingre, vil kanskje ikke berøringsskjermen reagere på riktig måte.

- Ikke sett berøringsskjermen nær vann. Berøringsskjermen kan feilfungere under fuktige forhold eller hvis den utsettes for vann.

- Berøringsskjermen vil kanskje ikke reagere korrekt på grunn av støy fra vekselstrømledningen under batteriladningen. Koble fra vekselstrømledningen og bruk nettbrettet bare på batteristrøm.

## Merknader om LCD-skjermen

- Ikke la LCD-skjermen ligge vendt mot solen. Pass på å blokkere direkte sollys når du bruker nettbrettet i nærheten av et vindu.

- Hvis du bruker nettbrettet under lave temperaturer, kan det oppstå et restbilde på LCD-skjermen. Dette indikerer ikke en feil. Skjermen vil fungere normalt igjen når nettbrettet returnerer til normal temperatur.

- LCD-skjermen blir varm under bruk. Dette er normalt og indikerer ikke en feil.

- LCD-skjermen er laget med høypresis teknologi. Du vil kanskje likevel se små sorte prikker og/eller lyse prikker (røde, blå eller grønne) på LCD-skjermen. Dette er et normalt resultat av produksjonsprosessen og indikerer ikke en feil.

- LCD-skjermen er laget av glass. Hvis glasset er skadet (sprukket e.l.), må du ikke berøre berøringsskjermen eller prøve å reparere den selv. Vær forsiktig når du håndterer LCD-skjermen, da den er sårbar overfor fall eller mekanisk støt. Vi kan ikke garantere skader som er forårsaket av kunder på grunn av feilhåndtering.

- Ikke trykk for hardt på lokket til LCD-skjermen når lokket er lukket, da dette kan skrape eller skitne til LCD-skjermen.

- Du vil kanskje se en forskjell i farge eller lysstyrke mellom øvre og nedre LCD-skjerm. Dette er et normalt resultat av produksjonsprosessen og indikerer ikke en feil.

Beslektet emne
Slik bruker du berøringsskjermen
Håndtere berøringsskjermen