İşlem

# Tablet Bilgisayarın Yuvayla Kullanımı

Tablet bilgisayarın belirtilen Sony yuvasıyla (SGPDS1, ayrı olarak satılır) kullanılması, tablet bilgisayarınızı kolayca şarj etmenizi veya rahat bir okuma açısında sabitlemenizi sağlayacaktır [Ayrıntılar].
Tablet bilgisayarınızı yuvaya oturttuğunuzda çalışması için bir uygulama seçebilirsiniz.

## Tablet bilgisayarın yuvaya takılması

1. Yuvanın ayağını yukarı konumuna getirin. Böylece AC adaptörünü takabilir veya çıkartabilirsiniz.

1. AC adaptörü girişini yuvanın altındaki güç kablosu yuvasına takın.

1. AC adaptörü girişini AC prizine takın.

1. Tablet bilgisayarınızın şarj girişini yuvanın üst tarafındaki boşlukla aynı hizaya getirin.

1. Tablet bilgisayarınızı yuvanın üst boşluğuna yerleştirin.

1. Şarj göstergesinin yandığından emin olun.

Not

- AC adaptörünü tutarken veya çıkartırken, uç bölgesine dokunmayın.

- AC adaptörü kablosunu zorla çekerek yuvadan çıkarmaya çalışırsanız, AC adaptörü veya yuva kırılabilir. Bu nedenle, kabloyu yuvanın ayağını tutarak çektiğinizden emin olun.

- Yuva ayağını alt konumunda kullanırken, yuvanın devrilmesini önlemek için AC adaptör kablosunu yuva ayağındaki delikten geçirin.

- Askı kayışı bağlı haldeki tablet bilgisayarınızı yuvaya yerleştirirken, askı kayışının tablet bilgisayarınız ile yuva arasına takılmadığından emin olun.

İpucu

- Tablet bilgisayarınızı yuvaya takarken veya tablet bilgisayarınızı yuva içerisindeyken açarken, yuvayı bir sonraki kullanışınızda başlatılmasını istediğiniz uygulamayı seçmenizi isteyen bir mesaj görüntülenir. [Yok] ve [Varsayılan olarak bu işlem için kullan.] seçimini yaparsanız, mevcut uygulamayı kullanmaya devam edersiniz ve gelecekte uygulama seçim ekranı görüntülenmez.

- Tablet bilgisayarınızı yuvaya oturttuğunuzda başlatılan uygulamayı değiştirmek için, sırasıyla [ Apps & Widgets] - [ Settings] - [Yuvası] seçimlerini yapın.

## Tablet bilgisayarın yuvadan çıkartılması

1. Tablet bilgisayarınızı düz bir şekilde kaldırarak çıkartın.

İlgili Konu
Yuva Açısının Ayarlanması