Referans

# Kablosuz İşlevinin Kullanımı Hakkında Notlar

- Kablosuz ürünlerinin kullanımı bazı ülkelerde veya bölgelerde ilgili kanunlarca kısıtlanmış olabilir.

- Kablosuz aygıtları, başka aygıtlar tarafından da kullanılan 2,4 GHz bandında çalışır. Kablosuz aygıtları, aynı bandı kullanan başka aygıtlardan kaynaklanabilecek telsiz karışmasını en aza indirecek teknolojiler kullanır. Ancak, telsiz karışması yine de veri aktarma hızlarının düşmesine, iletişim aralığının kısalmasına veya iletişim kesintisine neden olabilir.

- Tablet bilgisayarınızın hem Bluetooth işlevi, hem de 2,4 GHz kablosuz işlevi etkin durumdaysa, karışmalar meydana gelebilir, veri aktarma hızları düşebilir ve başka sorunlar ortaya çıkabilir.

- Seyahat ederken kablosuz iletişimini kullanabilmek için, bir kablosuz bağlantı hizmet sağlayıcısına başvurmanız gerekebilir.

- Veri aktarma hızı ve iletişim aralığı şu koşullara bağlı olarak değişiklik gösterebilir:

- Aygıtlar arası mesafe

- Aygıtlar arasında engeller bulunması

- Aygıt yapılandırması

- Sinyal koşulları

- Çevre koşulları (duvar malzemesi vb.)

- Kullanılan yazılımlar

- İletişim, sinyal koşullarına bağlı olarak kesilebilir.

- Teknik özelliklerde belirtilen veri aktarma hızı teorik olarak maksimum değerdir ve gerçek veri aktarma hızını yansıtmayabilir.

- Gerçek veri aktarma hızı, tablet bilgisayarınızda görüntülenen hız kadar yüksek olmayabilir.

- İletişim, 2,4 GHz ile 5 GHz kablosuz frekans bantları arasında kurulamaz.

- IEEE 802.11g ve IEEE 802.11n (2,4 GHz) aygıtlarının veri aktarma hızları, IEEE 802.11b ürünleriyle birlikte kullanıldığında oluşabilecek karışmadan etkilenebilir. Ayrıca, IEEE 802.11g ve IEEE 802.11n kullanan ürünler, IEEE 802.11b ürünleriyle uyum sağlanması için aktarma hızını otomatik olarak düşürecektir.

- Veri aktarma hızı beklendiği kadar yüksek değilse, erişim noktasındaki kablosuz kanalın değiştirilmesi aktarma hızını arttırabilir.

İlgili Konu
Kablosuz İletişiminin Başlatılması
Wi-Fi checker