Guía del usuario de VAIO Serie VPCJ23

Tarea

# Inserción y extracción de discos
<Modelos equipados con la unidad de disco óptico>

Inserción/expulsión de un disco en el ordenador VAIO encendido.

## Para insertar un disco

1. Presione el botón de expulsión de disco.

La bandeja de la unidad se desliza hacia afuera.

1. Sujete la parte posterior de la bandeja de la unidad con una mano, coloque un disco en el centro de la bandeja de la unidad y empuje suavemente hacia la bandeja de la unidad hasta que el disco encaje con un clic.

Coloque el disco con la etiqueta orientada hacia usted.
Cuando reproduzca un disco de doble cara, coloque la cara que desee reproducir hacia la bandeja de la unidad y colóquelo sobre ella.
Nota

- Si el disco no está colocado correctamente al cerrar la bandeja de la unidad, es posible que no se pueda abrir.

- No ejerza presión sobre la bandeja de la unidad cuando inserte un disco.

1. Cierre la bandeja de la unidad empujándola con suavidad.

No ejerza presión sobre la bandeja de la unidad abierta. Asegúrese de sujetar la parte trasera de la bandeja de la unidad cuando coloque o quite un disco de la bandeja de la unidad para no ejercer presión sobre ésta.

### Para extraer un disco

Asegúrese de que el indicador luminoso de la unidad de disco naranja no está encendido antes de pulsar el botón de expulsión de la unidad.
Nota

- No ejerza presión sobre la bandeja de la unidad cuando extraiga un disco.

Tema relacionado
Discos compatibles<Modelos equipados con la unidad de disco óptico>
Acerca de los códigos de regiones<Modelos equipados con la unidad de disco óptico>