Руководство пользователя VAIO VPCJ23 Series

Общие сведения

# О сенсорном экране
<Модели с сенсорным экраном>

Сенсорный экран дает возможность непосредственного взаимодействия с компьютером VAIO, используя ваш палец(ы).
Можно выполнять различные жесты на сенсорном экране вместо манипулирования мышью, например выбор пунктов и прокрутку.
Примечание

- Ваш компьютер VAIO оснащен оптическим сенсорным экраном. При его использовании обратите внимание на следующие характеристики оптического сенсорного экрана.

- Компьютер VAIO оснащен двумя оптическими сенсорами и поддерживает мультисенсорный ввод (мультитач). При вращении рисунка на сенсорном экране, например, жест вращения может быть не так успешно распознан компьютером VAIO, вследствие использования двух оптических сенсоров. Это не является дефектом.

- Для повтора касания не забывайте поднимать палец на расстояние как минимум 4 мм от сенсорного экрана.
  Если вы не поднимите ваш палец достаточно высоко, ваше повторное касание может быть не распознано.

- Если при касании выполняется не та операция, которая ожидалась, проверьте, не касаются ли экрана одежда или другие части тела.

- Чувствительность экрана зависит от области, к которой вы прикасаетесь. Это нормально и не указывает на какие-либо неполадки.

- Поверхность сенсорного экрана может нагреться. Это нормально и не указывает на какие-либо неполадки.

- Хотя поверхность сенсорного экрана выполнена из закаленного стекла, он может быть поврежден. Обращайтесь с ним достаточно осторожно. Если он разобьется, небольшие кусочки могут разлететься и причинить травму.
  Не роняйте сенсорный экран и не подвергайте его сильным ударам. Не царапайте поверхность. Дефект поверхности может вызвать разрушение стекла.

- Защитный лист прикреплен к рамке ЖК-экрана на заводе-производителе. Перед использованием снимите лист; иначе сенсорный экран может работать неправильно.

- Некоторое программное обеспечение не принимает операции сенсорного экрана.

См. также
Использование сенсорного экрана<Модели с сенсорным экраном>