Guida dell'utente VAIO Serie VPCEH3/VPCEJ3/VPCEK3/VPCEL3

Domande frequenti

#### Cosa devo fare se il computer VAIO non si accende (la spia di alimentazione non diventa verde)?

- Accertarsi che tutti i cavi siano correttamente connessi alle periferiche, ad esempio tra il computer VAIO e l'adattatore CA; l'adattatore CA e il cavo di alimentazione; e il cavo di alimentazione e la presa CA. [Dettagli]

- Se si collega il cavo di alimentazione del computer VAIO a una presa multipla dotata di interruttore, accertarsi che l'interruttore sia in posizione di accensione e che il cavo di alimentazione della presa multipla sia correttamente inserito nella presa CA.

- Se non si spegne il computer VAIO mediante la normale procedura, il controller di alimentazione potrebbe essere sospeso a causa di un errore di programma.
  Scollegare tutti i cavi e i dispositivi periferici, ad esempio il cavo di alimentazione e la periferica USB, rimuovere la batteria e attendere circa cinque minuti. Quindi, reinserire questi elementi e accendere nuovamente il computer.

- Prima di utilizzare il computer VAIO per la prima volta, è necessario collegare il computer a una fonte di alimentazione con l'adattatore CA.

- Accertarsi di utilizzare l'adattatore CA Sony in dotazione. Per motivi di sicurezza, utilizzare solo batterie ricaricabili e adattatori CA Sony originali, forniti da Sony per il computer VAIO.

- Accertarsi che la batteria sia installata correttamente.

- La batteria potrebbe essere scarica.

- Premere il pulsante di alimentazione del computer per verificare che la modalità di Ibernazione non sia attiva. Se si preme il pulsante di alimentazione per più di quattro secondi, il computer si spegne.

- Se il computer viene portato direttamente da un ambiente freddo a un ambiente caldo, o lo si utilizza in un luogo ad elevata umidità, al suo interno può formarsi della condensa.
  In tal caso, attendere almeno un'ora prima di accendere il computer.
  Non utilizzare il computer in un ambiente ad alta umidità (umidità relativa superiore a 80 %), poiché il computer potrebbe non funzionare correttamente.