VAIO-käyttöopas VPCEH3/VPCEJ3/VPCEK3/VPCEL3-sarja

FAQ

#### Mitä pitäisi tehdä, jos osoitin ei toimi?

- Jos osoitin ei liiku, koska sormesi on kosketuslevyn reunassa, nosta sormesi kosketuslevyltä ja aseta se kosketuslevyn keskelle.

- Osoittimen virheellinen liike voi johtua käytetystä ohjelmistosta.
  Odota tällöin hetki, ennen kuin siirrät osoitinta.
  Jos osoitin ei siltikään liiku, sammuta VAIO-tietokone painamalla näppäinyhdistelmää Ctrl+Alt+Delete ja valitsemalla tietokoneen näytön oikeasta alakulmasta (Sammuta).
  Jos ongelma toistuu, pidä virtapainiketta painettuna tai paina virtakytkintä oikealle yli neljä sekuntia.
  Kun tietokone sammutetaan painamalla näppäinyhdistelmää Ctrl+Alt+Delete tai käyttämällä virtapainiketta tai -kytkintä, tallentamattomia tietoja voi hävitä.