VAIO Kullanım Kılavuzu VPCEH3/VPCEJ3/VPCEK3/VPCEL3 Serisi

Görev

# Bellek Modülleri Ekleme ve Çıkarma

Programları aynı anda çalıştırırken bilgisayarınızın hızını artırmak veya performansı artırmak istiyorsanız, isteğe bağlı bellek modülleri takarak bellek miktarını artırın.
Bilgisayarınızın belleğini yükseltmeden önce bkz. Bellek Modüllerinin Eklenmesi ve Çıkarılmasıyla İlgili Notlar. [Ayrıntılar]
İki veya daha fazla yuvaya bellek modülü takarsanız, performansın geliştirilmesine yardımcı olmak için çift kanallı mod etkinleştirilir. (VPCEH/VPCEJ Serisi)
Bilgisayarınızda bulunan modül türü ve bellek miktarı, modele bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

1. VAIO bilgisayarınızı ve çevresel aygıtları kapatın, güç kablosunun ve tüm bağlantı kablolarının bağlantısını kesin ve pil takımını çıkarın.

1. VAIO bilgisayarınız soğuyana kadar bir süre bekleyin.

VAIO bilgisayarınız kapatıldıktan sonra dahili parçaları sıcak olabilir. Bu durumda VAIO bilgisayarınızda işlem yaparken cildinizin yanmaması için dikkatli olun.

1. Düz bir yüzeye temiz bir bez serin, VAIO bilgisayarınızı aşağıda gösterildiği gibi üzerine yerleştirin. Bellek modülü bölmesinin kapağını açmak için vidaları yıldız tornavida ile sökün.

Vida yerleri aşağıdaki çizimde oklarla gösterilmiştir.
Bazı modellerde, bellek modülü bölmesinin kapağında sabit vidalar kullanılır ve bunlar kapaktan sökülemez.
Bellek modülü bölmesinin kapağının şekli ve konumu modellere göre farklılık gösterir. Yerini bulmak için VAIO bilgisayarınızın altına bakın.

1. Statik elektriği boşaltmak için harici bir metal nesneye dokunun.

VAIO bilgisayarınızın içindeki metal parçalara dokunmayın.

1. Boş yuva yoksa, o anda takılı olan bellek modülünü çıkarın. Modülü (1) serbest bırakmak için mandalları okların yönünde çekin, ardından modülü okun (2) gösterdiği yönde dışarı çekin.

1. Yeni bellek modülünü antistatik paketinden çıkarın.

1. Bellek modülünü kenarından tutun ve modüldeki çentiği yuvadaki küçük çıkıntı ile hizalarken, uç terminali aşağıya bakacak şekilde modülü bellek modülü yuvasına kaydırın.

1. Bellek modülünü kenarından tutun ve çizimde gösterildiği şekilde yerine oturana kadar itin.

Yuvanın her iki yanındaki mandallar belleği sabitlemek için yerine oturur. Bellek modülündeki IC'lere (siyah parçalara) dokunmayın.

1. Bellek modülü bölmesinin kapağını yerine takın ve 3. adımda çıkardığınız vidalarla sabitleyin.

1. Pil takımını takın ve 1. adımda çıkardığınız tüm bağlantı kablolarını ve çevresel aygıtları bağlayıp bilgisayarınızı açın.

1. Sistem belleği miktarının doğru şekilde değişip değişmediğini kontrol edin. [Ayrıntılar]

Gösterilen sistem belleği miktarı doğruysa, bellek modülü takma işlemi başarılı olmuştur.
İlgili Konu
Bellek Modüllerinin Eklenmesi ve Çıkarılmasıyla İlgili Notlar