VAIO-bruksanvisning SVE14A1-serier

Uppgift

# Sätta i och ta ut batteriet

Sätta i batteriet i batterifacket på VAIO-datorns undersida.

## Så här sätter du i batteriet

1. Stäng av VAIO-datorn, koppla bort strömkabeln och alla andra anslutningskablar och stäng locket med LCD-skärmen.

1. Skjut batterispärren LOCK (1) till upplåst läge.

1. Skjut in batteriet diagonalt i batterifacket så att de utstående kanterna (1) på batterifackets sidor passar in i skårorna (2) på sidorna av batteriet.

1. Vinkla batteriet i pilens riktning och tryck ned det i facket tills det fäster med ett klick.

1. Skjut batterispärren LOCK till läget LOCK så att batteriet sitter fast ordentligt.

OBS!

- Se till att batterispärren LOCK är i läget LOCK innan du använder VAIO-datorn. Om datorn används utan att batteriet är fastlåst på ett säkert sätt kan det leda till att batteriet lossnar, att datorn inte går att slå på eller att den plötsligt stängs av.

## Så här tar du ut batteriet

1. Stäng av VAIO-datorn, koppla bort strömkabeln och alla andra anslutningskablar och stäng locket med LCD-skärmen.

1. Skjut batterispärren LOCK till upplåst läge.

1. Flytta frigöringsspärren RELEASE (1) och håll fast den. Fatta tag med fingertopparna under fliken (2) på batteriet och lyft upp det i pilens riktning.

1. Dra batteriet bort från VAIO-datorn.

OBS!

- All information som du inte har sparat raderas om du tar bort batteriet när datorn är på eller i vänteläge och inte nätadaptern är ansluten.
  Stäng alltid av datorn innan du tar bort batteriet.

Relaterade avsnitt
Ladda batteriet
Att tänka på när du använder batteriet
Stänga av datorn