Guía del usuario de VAIO Serie SVZ1311

Tarea

# Conexión/desconexión de una estación de acoplamiento

Puede conectar una estación de acoplamiento (suministrada u opcional) al ordenador VAIO.

## Para conectar la estación de acoplamiento

1. Coloque la estación de acoplamiento en el soporte vertical.

Asegúrese de colocar la estación de acoplamiento como se muestran más abajo a la izquierda.
No ponga la estación de de acoplamiento boca abajo.
Sugerencia

- Si utiliza la estación de acoplamiento sin el soporte vertical, colóquela con el logotipo de VAIO mirando hacia arriba como se muestra a continuación.

1. Conecte la estación de acoplamiento a la fuente de alimentación de CA.

Enchufe un extremo del cable de alimentación (1) en el adaptador de CA (2) y el otro extremo en la toma de CA.
Enchufe el cable del adaptador de CA en el puerto DC IN (3) de la estación de acoplamiento (4).

1. Enchufe el conector de la estación de acoplamiento al puerto de la estación de acoplamiento/USB y el puerto DC IN del ordenador.

Nota

- Asegúrese de usar el adaptador de CA suministrado con la estación de acoplamiento. Si utiliza el adaptador de CA que acompaña al ordenador VAIO, es posible que pierda todos los datos que no se hayan guardado.

- Después de conectar la estación de acoplamiento al ordenador VAIO, déjela sin usar durante unos 10 segundos.

## Para desconectar la estación de acoplamiento

1. Cierre las aplicaciones de software que usen el acelerador de gráficos y las que accedan a la unidad de disco óptico o el puerto USB de la estación de acoplamiento.

1. Pulse el Botón UNDOCK (desacoplar) (UNDOCK button) (1) y espere hasta que se ilumine el Indicador IN USE (en uso) (IN USE indicator) (2).

Sugerencia

- De forma alternativa, puede hacer clic en (Iniciar), (flecha) junto al botón Apagar y en Desacoplar para desconectar la estación de acoplamiento del ordenador.

- Si pulsa el botón UNDOCK (desacoplar) mientras el ordenador VAIO está en el modo de ahorro de energía, el ordenador volverá al modo Normal.
  Después de que el ordenador vuelva al modo Normal, asegúrese de desconectar la estación de acoplamiento. En caso contrario el ordenador podría volverse inestable.

- Cuando el ordenador VAIO esté apagado, asegúrese de que el Indicador IN USE (en uso) (IN USE indicator) está apagado y, a continuación, desenchufe el conector de la estación de acoplamiento del ordenador sin pulsar el Botón UNDOCK (desacoplar) (UNDOCK button).

1. Sujete el conector de la estación de acoplamiento y desenchúfelo del ordenador VAIO.

Nota

- No desconecte la estación de acoplamiento del ordenador mientras está encendido el Indicador IN USE (en uso) (IN USE indicator).
  Si lo hace se podrían perder los datos que no se hayan guardado y provocar fallos en el ordenador. Asegúrese de que el luminoso Indicador IN USE (en uso) (IN USE indicator) está apagado y, a continuación, desconecte la estación de acoplamiento siguiendo los anteriores pasos.
  Cuando se desconecte la estación de acoplamiento con el ordenador en el modo Hibernar o el modo Suspender, asegúrese también de que el Indicador IN USE (en uso) (IN USE indicator) está apagado y, a continuación, desconecte la estación de acoplamiento. Si ha desconectado la estación de acoplamiento con el Indicador IN USE (en uso) (IN USE indicator) encendido, apague el ordenador.

- No desconecte la estación de acoplamiento del ordenador VAIO mientras esté usando los dispositivos que estén integrados o conectados a la estación de acoplamiento o si se está agotando el paquete de batería.
  Si lo hace se podrían perder los datos que no se hayan guardado y provocar fallos en el ordenador.

- Cierre las aplicaciones de software como juegos, reproducción de vídeo y navegadores de Internet antes de desconectar la estación de acoplamiento del ordenador VAIO.

- Asegúrese de desconectar la estación de acoplamiento del ordenador VAIO usando la primera cuenta de usuario con la que inició sesión en el ordenador durante la actual sesión. Si cambia la cuenta a un usuario diferente usando la función Cambio rápido de usuario y la estación de acoplamiento está desconectada, se podría producir un fallo en el ordenador.
  Consulte Ayuda y soporte técnico de Windows para ver información sobre cómo cambiar de usuario usando la función Cambio rápido de usuario.

- Si no puede desconectar correctamente la estación de acoplamiento del ordenador VAIO, consulte el tema Solución de problemas. [Detalles]

Tema relacionado
Partes y controles de la estación de acoplamiento