VAIO Gebruikershandleiding SVZ1311 Serie

Taak

# Een dockingstation aansluiten/ontkoppelen

U kunt een dockingstation (meegeleverd of optioneel) aansluiten op uw VAIO-computer.

## Het dockingstation aansluiten

1. Bevestig het dockingstation op de verticale voet.

Zorg ervoor dat u het dockingstation vastmaakt zoals linksonder weergegeven.
Bevestig het dockingstation niet op zijn kop.
Hint

- Als u het dockingstation gebruikt zonder de verticale voet, leg dan het dockingstation neer met het VAIO-logo omhoog, zoals hieronder weergegeven.

1. Sluit het dockingstation aan op een stopcontact.

Steek een einde van het netsnoer (1) in de netadapter (2) en het andere einde in een stopcontact.
Sluit dan de kabel van de netadapter aan op de DC IN-poort (3) van het dockingstation.

1. Steek de aansluiting van het dockingstation in zowel de dockingstation/USB-poort en de DC-IN-poort op uw VAIO-computer.

Opmerking

- Gebruik altijd de netadapter die is meegeleverd bij het dockingstation. Als u de netadapter gebruikt die is meegeleverd met uw VAIO-computer, kunt u alle niet-opgeslagen gegevens kwijtraken.

- Nadat u het dockingstation op uw VAIO-computer hebt aangesloten, wacht u ongeveer 10 seconden voor u ze gaat gebruiken.

## Het dockingstation ontkoppelen

1. Sluit bepaalde softwaretoepassingen, zoals diegene die de grafische versnelling gebruiken en die gebruik maken van het optische schijfstation of de USB-poort op het dockingstation.

1. Druk op de knop UNDOCK (1) en wacht tot het lampje IN USE (2) uit gaat.

Hint

- U kunt ook klikken op (Start), (pijl) naast de knop Afsluiten en Loskoppelen om het dockingstation los te koppelen van uw VAIO-computer.

- Wanneer u op de knop UNDOCK drukt terwijl uw VAIO-computer in een energiebesparingsmodus staat, keert de computer terug naar normale modus.
  Nadat de computer is teruggekeerd naar normale modus dient u het dockingstation los te koppelen van de computer. Anders kan de computer instabiel worden.

- Wanneer uw VAIO-computer uit staat, let er dan op dat het lampje IN USE uit is en koppel dan de dockingstationaansluiting los van de computer zonder dat u op de knop UNDOCK drukt.

1. Houd de aansluiting van het dockingstation vast en maak hem los van uw VAIO-computer.

Opmerking

- Koppel het dockingstation niet los van uw VAIO-computer wanneer het lampje IN USE brandt.
  Dit kan leiden tot het verlies van niet-opgeslagen gegevens en tot vastlopen van de computer. Controleer of het lampje IN USE uit is en koppel dan het dockingstation los door bovenstaande stappen te volgen.
  Wanneer u het dockingstation loskoppelt terwijl de computer in slaap- of sluimerstand staat, controleer ook dan of het lampje IN USE uit is en koppel het dockingstation los. Als u het dockingstation hebt losgekoppeld terwijl het lampje IN USE brandt, zet dan de computer uit.

- Koppel het dockingstation niet los van uw VAIO-computer wanneer u de apparaten gebruikt die ingebouwd zijn in of aangesloten zijn op het dockingstation of wanneer de batterijset bijna leeg is.
  Dit kan leiden tot het verlies van niet-opgeslagen gegevens en tot vastlopen van de computer.

- Sluit bepaalde softwaretoepassingen, zoals spelsoftware, video-afspeelsoftware en webbrowsers, voordat u het dockingstation loskoppelt van uw VAIO-computer.

- Koppel altijd het dockingstation los van uw VAIO-computer terwijl u de eerste gebruikersaccount gebruikt waarmee u zich hebt aangemeld op de computer tijdens de huidige sessie. Als u de gebruikersaccount overschakelt naar een andere account met de functie Snelle gebruikerswisseling en het dockingstation wordt losgekoppeld, kan de computer vastlopen.
  Raadpleeg Windows Help en ondersteuning voor informatie over hoe u gebruikersaccounts wisselt met de functie Snelle gebruikerswisseling.

- Als u het dockingstation niet op de goede manier van de VAIO-computer kunt loskoppelen, raadpleeg dan het betreffende onderwerp onder Problemen oplossen. [Details]

Verwant onderwerp
Onderdelen en besturingselementen op het dockingstation