VAIO-bruksanvisning SVZ1311-serier

Referens

# Att tänka på när du använder fingeravtrycksautentisering
<Modeller med fingeravtryckssensor>

## Allmän information om fingeravtrycksautentisering

- Tekniken för fingeravtrycksautentisering garanterar inte fullständig användarautentisering eller fullständigt skydd av data och maskinvara. Sony tar inget ansvar för eventuella problem och skador som uppstår på grund av användning eller oförmåga att använda fingeravtryckssensorn.

- Frekvensen på igenkänning av fingeravtryck beror på driftförhållanden och varierar även mellan individer.

- Om den inbyggda lagringsenheten måste initieras, t.ex. efter reparation, går fingeravtrycksmallarna förlorade. Du måste då registrera dem igen.

- Underhåll och hantering av data för fingeravtrycksautentiseringen sker på egen risk. Sony tar inget ansvar för fel som uppstår från dataunderhåll och -hantering.

- Fingeravtryckssensorn kan sluta att fungera eller skadas om ytan repas med:

- Ett hårt eller spetsigt objekt

- Små partiklar, om du till exempel sveper ett smutsigt finger över fingeravtryckssensorn

- Ladda ur statisk elektricitet från ditt finger genom att röra vid ett metallföremål, särskilt under torra årstider (t.ex. vintern) innan du skannar fingeravtrycket. Statisk elektricitet kan göra att fingeravtryckssensorn inte fungerar.

## Att tänka på vid registrering och autentisering av fingeravtryck

- Registrering och autentisering av fingeravtryck kan misslyckas på grund av handens tillstånd.
  Om du har problem med att registrera eller autentisera fingeravtryck kan du prova med ett annat finger eller med att tvätta händerna. Rena fingrar kan förbättra frekvensen på igenkänning av fingeravtryck.

- För torrt

- Oljigt, svettigt eller vått

- Rynkigt efter ett bad

- Strävt eller skadat (t.ex. ett skärsår)

- Smutsigt

- Tunt, rynkigt skinn etc.

- Frekvensen på igenkänning av fingeravtryck kan reduceras på grund av fingeravtryck eller damm på fingeravtryckssensorn. Rengör sensorn innan du registrerar eller autentiserar fingeravtryck.