VAIO Kullanım Kılavuzu SVZ1311 Serisi

Görev

# Dahili Aygıtların Kısıtlanması

BIOS işlevi aşağıdaki gibi dahili aygıtları devre dışı bırakmanızı sağlar. Bu işlevi harici bağlantı ve iletişimleri önlemek için kullanabilirsiniz

- USB Ports

- Memory Card Slot (“Memory Stick Duo” yuvası ve SD bellek kartı yuvası)

- Optical Disc Drive

- Wireless Device

- LAN Device (LAN bağlantı noktası)

1. VAIO bilgisayarınızı açın ve VAIO logosu kaybolana kadar sürekli olarak F2 tuşuna basın.

BIOS ayarları ekranı açılır. Ekran görüntülenmezse, bilgisayarı yeniden başlatıp tekrar deneyin.

1. Advanced sekmesini seçmek için veya tuşuna basın.

1. İstediğiniz dahili aygıtı seçmek için veya tuşuna ve Enter tuşuna basın.

1. Disabled veya Enabled'i seçmek için veya tuşuna ve Enter tuşuna basın.

- Disabled'i seçtiğinizde:
  Seçili aygıt devre dışı kalır.

- When you select Enabled:
  Seçili aygıt etkinleştirilir ve VAIO bilgisayarınızda kullanılabilir.

1. Exit sekmesini seçmek için veya tuşuna basın ve ardından Exit Setup'ı seçerek Enter tuşuna basın.

Doğrulama istemi görüntülendiğinde Enter tuşuna basın.
Not

- Devre dışı bırakabileceğiniz aygıtlar modele göre farklılık gösterir.

- USB bağlantı noktalarının ve LAN bağlantı noktasının kullanımını kısıtlasanız dahi, VAIO bilgisayarınıza takılı docking istasyonunu (birlikte verilen veya isteğe bağlı) devre dışı bırakamazsınız.