VAIO Kullanım Kılavuzu SVZ1311 Serisi

Referans

# Kablosuz Yerel Ağ İşlevini Kullanma ile İlgili Notlar

Kablosuz yerel ağ işlevini kullanmadan önce, doğru kullanım için aşağıdaki önlemleri okuyun.

- Bazı ülke veya bölgelerde, kablosuz Yerel Ağ ürünlerinin kullanımı yerel yönetmeliklerle sınırlandırılmış olabilir.

- Kablosuz yerel ağ aygıtları, çeşitli aygıtlar tarafından kullanılan 2,4 GHz bandında çalışır. Kablosuz yerel ağ aygıtlarında, aynı bant genişliğini kullanan diğer aygıtlarla girişimi en aza indirmek için gereken teknoloji bulunur, ancak radyo girişimi halen iletişim hızlarını düşürebilir, iletişim mesafesini daraltabilir veya iletişim hatasına neden olabilir.

- VAIO bilgisayarınızın BLUETOOTH işlevi ve 2,4 GHz kablosuz yerel ağ işlevi etkinse, girişim meydana gelerek iletişim hızlarını düşürebilir veya diğer sorunlara neden olabilir.

- Seyahat sırasında bir kablosuz yerel ağ üzerinden iletişim kurmak için, kablosuz yerel ağ bağlantısı sunan bir hizmet sağlayıcısıyla hizmet sözleşmesi imzalamanız gerekebilir.

- VAIO bilgisayarınızda IEEE 802.11a/b/g/n standardı bulunuyorsa, 5 GHz kablosuz yerel ağ işlevinin dış mekanlarda kullanımı yasalarca yasaklanmıştır.

- İletişim hızı ve mesafesi aşağıdaki koşullara bağlı olarak değişiklik gösterebilir:

- Aygıtlar arasındaki mesafeye

- Aygıtlar arasında engel olup olmamasına

- Aygıt yapılandırmasına

- Radyo koşullarına

- Bulunulan ortama (duvarlarda kullanılan malzeme vb. dahil)

- Kullanılan yazılıma
  İletişim radyo koşullarına bağlı olarak kesilebilir.

- Teknik özelliklerde belirtilen veri aktarım hızı, teorik olarak maksimum hız değeridir ve gerçek veri aktarım hızını yansıtmayabilir.

- Gerçek iletişim hızı, VAIO bilgisayarınızda görüntülendiği kadar yüksek olmayabilir.

- 2,4 GHz kablosuz Yerel Ağ ve 5 GHz kablosuz Yerel Ağ frekans bantları birbiriyle iletişim kuramaz.

- IEEE 802.11g ve IEEE 802.11n (2,4 GHz) veri aktarım hızı, bir IEEE 802.11b ürünüyle birlikte kullanıldığında girişimden etkilenebilir. Ayrıca IEEE 802.11g ve IEEE 802.11n, bir IEEE 802.11b ürünüyle uyumluluğu korumak için aktarım hızını otomatik olarak düşürür. Erişim noktanızın kanal ayarlarını değiştirerek aktarım hızını geri kazanabilirsiniz.

- IEEE 802.11a standardı ve IEEE 802.11n standardı geçici ağlarda kullanılamaz.

- Kablosuz LAN işlevini aniden durdurmak için, VAIO bilgisayarınızı kapatın.

- Kablosuz yerel ağ standardının içerdiği şifreleme yöntemleri: Bir güvenlik protokolü olan Wired Equivalent Privacy (WEP), Wi-Fi Protected Access 2 (WPA2) ve Wi-Fi Protected Access (WPA). IEEE ve Wi-Fi Alliance tarafından birlikte önerilen, WPA2 ve WPA varolan Wi-Fi ağları için veri koruma seviyesini ve erişim kontrolünü arttıran birlikte çalışabilir güvenlik genişletmelerine dayalı standartlar spesifikasyonudur. WPA, IEEE 802.11i özellikleri ile uyumlu olacak şekilde tasarlanmıştır. 802.1X ve Extensible Authentication Protocol (EAP) kullanan kullanıcı kimlik doğrulamasına ek olarak, gelişmiş veri şifreleme Temporal Key Integrity Protocol (TKIP) kullanır. Veri şifreleme, istemciler ve erişim noktaları arasındaki saldırıya açık kablosuz bağlantıyı korur. Ayrıca, gizlilik sağlamak için diğer tipik LAN güvenlik mekanizmaları şunlardır: Parola koruma, uçtan uca şifreleme, özel sanal ağlar ve kimlik doğrulama. WPA'nın ikinci kuşak ürünü olan WPA2, daha güçlü veri koruması ve ağ erişim kontrolü sağlarken, 802.11b, 802.11a, 802.11g ve 802.11n standartları, multi-band ve multi-mode dahil 802.11 aygıtlarının tüm versiyonlarının güvenliğini sağlamak için tasarlanmıştır. Ayrıca, onaylı IEEE 802.11i standardına bağlı olan WPA2, National Institute of Standards and Technology (NIST) FIPS 140-2 uyumlu AES şifreleme işlemi sürecini ve 802.1X-tabanlı kimlik doğrulama işlemini uygulayarak hükümet tarafından da güvence altına alınmıştır. WPA2, öncesinde bulunan WPA ile uyumludur.

İlgili Konu
Kablosuz Yerel Ağ Standartları Hakkında
Kablosuz Yerel Ağı Kullanmadan Önce
Kablosuz Yerel Ağ İletişimlerini Başlatma
Kablosuz Yerel Ağ İletişimlerini Durdurma
BLUETOOTH(R) İşlevini Kullanımıyla İlgili Notlar <BLUETOOTH bulunan modeller>