VAIO Kullanım Kılavuzu SVZ1311 Serisi

Referans

# Parmak İzi Doğrulama Notları
<Parmak izi sensörü bulunan modeller>

## Parmak izi kimlik doğrulama ile ilgili genel notlar

- Parmak izi kimlik doğrulama teknolojisi, verileriniz ve donanımınız için tam kullanıcı kimlik doğrulaması ya da tam bir koruma temin etmez. Sony, parmak izi sensörünü kullanımınızdan veya yanlış kullanmanızdan kaynaklanan sorunlar veya hasarlar için herhangi bir yükümlülük üstlenmez.

- Parmak izi tanıma hızı, makineyi çalıştırdığınız koşullara bağlıdır ve kişiden kişiye farklılık gösterir.

- Örneğin tamir işleminden sonra dahili depolama aygıtının ilk haline getirilmesi gereken bir durumda parmak izi şablonları kaybolacaktır. Hepsini tekrar kaydetmek zorunda kalacaksınız.

- Parmak izi kimlik doğrulamayla ilgili olan verilerin bakımı ve yönetimi çok dikkatli bir biçimde yapılmalıdır. Sony, yaptığınız veri bakımından veya yönetiminden kaynaklanan arızalar için herhangi bir yükümlülük üstlenmez.

- Parmakizi sensörü, yüzeyi aşağıdakilerle çizilirse gerektiği gibi çalışmayabilir veya zarar görebilir:

- Sert veya sivri uçlu bir nesne

- İnce nesneler, örneğin kirli parmağınızı parmakizi sensörüne dokundurma

- Parmak izi sensörünüzü taramadan önce parmağınızdaki statik elektriği özellikle kurak mevsimlerde (örneğin kış) metal bir nesneye dokunarak boşaltın. Statik elektrik parmakizi sensörünün gerektiği gibi çalışmasını engelleyebilir.

## Parmak izlerini kaydetme/doğrulama ile ilgili notlar

- Parmak izi kaydetme/doğrulama, aşağıdaki el durumları nedeniyle başarısız olabilir.
  Parmak izlerini kaydetme/doğrulama konusunda güçlük yaşıyorsanız, farklı parmaklar kullanmayı veya ellerinizi yıkamayı deneyin. Temiz parmaklar parmak izi tanıma hızını artırabilir.

- Fazla kuru

- Yağlı, terli veya ıslak

- Banyodan sonra buruşmuş

- Pürüzlü veya yaralanmış (örn. kesik)

- Kirli

- İnce deri, buruşmuş deri vs..

- Parmak izleri veya parmak izi sensörü üzerinde toz olması nedeniyle parmak izi tanıma hızı düşebilir. Parmak izlerini kaydetmeden/doğrulamadan önce sensörü temizleyin.