Podręcznik użytkownika VAIO SVZ1311 Series

Najczęściej zadawane pytania

#### Co zrobić, jeśli po naciśnięciu przycisku zasilania wskaźnik zasilania świeci na zielono, ale ekran pozostaje pusty?

- Należy upewnić się, że jasność i kontrast są ustawione prawidłowo.

- Wyjście sygnału wizji może być przełączone na zewnętrzny monitor.
  Aby wybrać odpowiednie wyjście sygnału wizji, należy kilkakrotne nacisnąć kombinację klawiszy Fn+F7, a następnie nacisnąć klawisz Enter.

- W przypadku korzystania z zewnętrznego monitora należy upewnić się, że jest on podłączony do gniazdka sieciowego i włączony. Należy upewnić się, że jasność i kontrast są ustawione prawidłowo.
  Informacje na temat zmiany ustawień można znaleźć w podręczniku użytkownika dostarczonym z monitorem.

- Należy kilkakrotnie nacisnąć kombinację klawiszy Alt+F4, aby zamknąć okno aplikacji.
  Mógł wystąpić błąd aplikacji.

- Jeśli po odczekaniu chwili ekran komputera nadal będzie pusty, należy ponownie uruchomić komputer VAIO, postępując zgodnie z poniższymi procedurami. Należy mieć na uwadze, że może to spowodować uszkodzenie danych, nad którymi się obecnie pracuje.

- Należy odłączyć wszystkie urządzenia peryferyjne, np. drukarkę i urządzenie USB, oraz odłączyć komputer VAIO od sieci, jeśli był do niej podłączony.

- Należy nacisnąć i przytrzymać przycisk (Zasilanie) przez ponad cztery sekundy, aby wskaźnik zasilania zgasł. Następnie należy ponownie włączyć komputer VAIO.

- Jeśli problem nie ustąpi, należy nacisnąć i przytrzymać przycisk (Zasilanie) przez ponad cztery sekundy, aby zgasł wskaźnik zasilania. Należy odłączyć od komputera VAIO wszystkie kable, np. kabel zasilający, wyjąć akumulator i odczekać około pięć minut. Następnie należy podłączyć wszystkie kable i urządzenia peryferyjne, zainstalować akumulator oraz ponownie włączyć komputer.

- Jeśli komputer VAIO zostanie wniesiony z miejsca o niskiej temperaturze do ciepłego pomieszczenia lub będzie użytkowany w miejscu o wysokiej wilgotności, w jego wnętrzu może skroplić się wilgoć.
  W takim przypadku należy odczekać co najmniej godzinę przed włączeniem komputera.
  Nie należy korzystać z komputera w miejscach o wysokiej wilgotności (względna wilgotność przekraczająca 80%), ponieważ może to doprowadzić do jego awarii.