Podręcznik użytkownika VAIO SVZ1311 Series

Zadanie

# Podłączanie i odłączanie stacji dokującej

Do komputera VAIO można podłączyć dostarczoną z komputerem lub opcjonalną stację dokującą.

## Jak podłączyć stację dokującą

1. Podłącz stację dokującą do pionowej podstawki.

Stację dokującą należy umieścić jak na rysunku poniżej po lewej stronie.
Nie należy ustawiać stacji dokującej w pozycji odwróconej.
Wskazówka

- Jeśli stacja dokująca ma być używana bez pionowej podstawki, należy położyć stację dokującą tak, aby logo VAIO było skierowane do góry, jak na ilustracji poniżej.

1. Podłącz stację dokującą do zewnętrznego źródła zasilania.

Włóż wtyczkę kabla zasilającego (1) do zasilacza sieciowego (2), a drugą do gniazdka sieciowego.
Podłącz kabel zasilacza sieciowego do złącza DC IN (3) w stacji dokującej (4).

1. Podłącz złącze stacji dokującej do portu stacji dokującej/USB i do złącza DC IN w komputerze VAIO.

Uwaga

- Należy używać tylko zasilacza dostarczonego ze stacją dokującą. Użycie zasilacza sieciowego dostarczonego z komputerem VAIO może spowodować utratę wszystkich niezapisanych danych.

- Po podłączeniu komputera stacji dokującej do komputera VAIO nie używaj żadnego z tych urządzeń przez ok. 10 sekund.

## Jak odłączyć stację dokującą

1. Zamknij aplikacje, które używają karty graficznej, napędu dysków optycznych lub portu USB w stacji dokującej.

1. Naciśnij przycisk UNDOCK (1) i poczekaj, aż zgaśnie wskaźnik IN USE (2).

Wskazówka

- Inny sposób: kliknij przycisk (Start), kliknij przycisk (strzałkę) obok przycisku Zamknij i wybierz polecenie Oddokuj, aby odłączyć stację dokującą od komputera VAIO.

- Naciśnięcie przycisku UNDOCK, kiedy komputer jest w trybie oszczędzania energii, spowoduje, że komputer powróci do trybu normalnego.
  Kiedy to nastąpi, pamiętaj, aby odłączyć stację dokującą od komputera. W przeciwnym razie praca komputera może być niestabilna.

- Jeśli komputer VAIO jest wyłączony, upewnij się, że wskaźnik IN USE nie świeci, a następnie odłącz złącze stacji dokującej od komputera bez naciskania przycisku UNDOCK.

1. Chwyć złącze stacji dokującej i odłącz je od komputera.

Uwaga

- Nie należy odłączać stacji dokującej od komputera w czasie, gdy wskaźnik IN USE świeci.
  Mogłoby to spowodować utratę niezapisanych danych, a nawet awarię komputera. Przed wykonaniem powyższej procedury należy się upewnić, że wskaźnik IN USE jest wyłączony, i dopiero wtedy odłączyć stację dokującą.
  Jeśli komputer jest w trybie hibernacji lub uśpienia, przed odłączeniem stacji dokującej również należy się upewnić, że wskaźnik IN USE jest wyłączony. Jeśli stacja dokująca została odłączona, kiedy wskaźnik IN USE był zapalony, należy wyłączyć komputer.

- Nie należy odłączać stacji dokującej od komputera VAIO, jeśli są używane wbudowane urządzenia stacji dokującej lub urządzenia podłączone do niej, lub jeśli akumulator jest bliski rozładowania.
  Mogłoby to spowodować utratę niezapisanych danych, a nawet awarię komputera.

- Przed odłączeniem stacji dokującej od komputera VAIO należy zamknąć pewne aplikacje, takie jak gry, odtwarzacze wideo i przeglądarki internetowe.

- Stację dokującą należy odłączać od komputera VAIO przy użyciu pierwszego konta użytkownika, który zalogował się do komputera w bieżącej sesji. Odłączenie stacji dokującej po zmianie konta użytkownika za pomocą funkcji szybkiego przełączania użytkowników może spowodować awarię komputera.
  Aby uzyskać informacje o funkcji szybkiego przełączania użytkowników, zobacz Pomoc i obsługa techniczna systemu Windows.

- Jeśli nie możesz prawidłowo odłączyć stacji dokującej od komputera VAIO, zobacz odpowiedni temat w sekcji Rozwiązywanie problemów. [Szczegóły]

Powiązany temat
Części i elementy sterujące stacji dokującej