VAIO-Benutzerhandbuch Serie SVS13A1/SVS1311/SVS1511

Funktion

# Einsetzen/Herausnehmen des Akkus

Setzen Sie den Akku in das Akkufach auf der Unterseite Ihres VAIO-Computers ein.
Achten Sie darauf, den Akku einzusetzen, bevor Sie den Computer verwenden.
Verwenden Sie den Computer nicht ohne eingesetzten Akku, da dies zu Funktionsstörungen des Computers führen kann.

## So setzen Sie den Akku ein

1. Schalten Sie den VAIO-Computer aus, ziehen Sie das Netzkabel und alle Verbindungskabel ab, und klappen Sie das LCD-Display zu.

1. Drehen Sie den VAIO-Computer mit der Unterseite nach oben, und entfernen Sie die Abdeckung an der Unterseite.

Drehen Sie die beiden Schrauben (1) mit einem Kreuzschlitzschraubendreher heraus, und ziehen Sie die Abdeckung in Richtung des Pfeils (2) ab.
Hinweis

- Benutzen Sie einen für die Schraubengröße geeigneten Schraubendreher (z. B. einen Präzisionsschraubendreher).

- Entfernen und lösen Sie keine Schrauben, die nicht zum Entfernen vorgesehen sind, da dies zu einer Fehlfunktion des VAIO-Computers führen kann.

- Achten Sie darauf, dass die entfernten Schrauben nicht durch die Öffnungen innerhalb und im Umfeld des Akkusfachs in das Innere des VAIO-Computers hineinfallen.

- Vermeiden Sie es, die Drähte und Vorsprünge innerhalb und im Umfeld des Akkusfachs zu berühren.

1. Schieben Sie den Akku in Pfeilrichtung in das Akkufach.

1. Drücken Sie dem Akku nach unten in das Akkufach.

Der Akku rastet im Akkufach ein.

1. Bringen Sie die Abdeckung an der Unterseite wieder an.

Schieben Sie die Abdeckung in Pfeilrichtung (1), bis alle Haltenasen an der Abdeckung einrasten, und bringen Sie die beiden Schrauben (2) wieder an.

## So nehmen Sie den Akku heraus

1. Schalten Sie den VAIO-Computer aus, ziehen Sie das Netzkabel und alle Verbindungskabel ab, und klappen Sie das LCD-Display zu.

1. Folgen Sie den Anweisungen von Schritt 2 unter So setzen Sie den Akku ein.

1. Nehmen Sie den Akku heraus.

Ziehen Sie die Haltenase am Akkufach in Richtung des Pfeils (1), und halten Sie die Haltenase fest, während Sie den Akku in Richtung des Pfeils (2) anheben.
Ziehen Sie den Akku in Pfeilrichtung (3) aus dem Akkufach heraus.
Tipp

- Wenn der VAIO-Computer den Akku nicht erkennt, drücken Sie mit einem dünnen, spitzen Gegenstand, zum Beispiel einer Büroklammer, die Akku-aus-Taste an der Unterseite Ihres VAIO-Computers, und halten Sie sie ungefähr drei Sekunden lang gedrückt. Sollte diese Maßnahme das Problem nicht lösen, nehmen Sie den Akku heraus und setzen Sie ihn erneut ein.
  Falls ein Zweitakku (gesondert erhältlich) an den Computer angeschlossen ist, entfernen Sie den Zweitakku. Sofern das Problem damit nicht behoben wird, halten Sie die Akku-aus-Taste ungefähr drei Sekunden lange gedrückt. Wenn das Problem weiterhin besteht, nehmen Sie den Akku aus dem Computer und setzen Sie ihn erneut ein.

Hinweis

- Alle noch nicht gespeicherten Daten gehen verloren, wenn Sie den Akku herausnehmen, während Ihr VAIO-Computer eingeschaltet ist oder sich im Energiesparmodus befindet und nicht über das Netzgerät mit Strom versorgt wird.
  Schalten Sie den Computer unbedingt aus, bevor Sie den Akku herausnehmen.

Verwandtes Thema
Laden des Akkus
Hinweise zur Verwendung des Akkus
Herunterfahren des VAIO-Computers