Guide de l'utilisateur VAIO Séries SVS13A1/SVS1311/SVS1511

Références

# Remarques sur l'authentification par empreinte digitale
<Modèles équipés d'un capteur d'empreinte>

## Remarques générales sur l'authentification par empreinte digitale

- La technologie d'authentification par empreinte ne garantit pas une authentification complète de l'utilisateur ou une protection complète de vos données et de votre matériel. Sony ne peut être tenu responsable des problèmes ou dommages liés à l'utilisation du capteur d'empreinte ou à l'impossibilité de l'utiliser.

- Le taux de reconnaissance de l'empreinte dépend des conditions d'utilisation et varie aussi entre les individus.

- Dans le cas où le dispositif de stockage intégré doit être initialisé, par exemple après la réparation, les modèles d'empreinte seront perdus. Vous devrez tous les enregistrer à nouveau.

- La maintenance et la gestion des données concernant l'authentification par empreinte digitale doivent être effectuées à vos propres risques. Sony ne peut être tenu responsable des défauts découlant de la maintenance et de la gestion de vos données.

- Un capteur d'empreinte peut ne pas fonctionner correctement ou être endommagé si vous griffez sa surface avec les objets suivants :

- Un objet dur ou pointu

- Des objets fins, comme par exemple lorsqu'on fait glisser un doigt souillé sur le capteur d'empreintes

- Déchargez l'électricité statique de votre doigt en touchant un objet métallique, particulièrement pendant les saisons sèches (hiver par exemple) avant de numériser votre empreinte. L'électricité statique est une cause possible de dysfonctionnement du capteur d'empreinte.

## Remarques sur l'enregistrement et l'authentification d'empreintes digitales

- L'enregistrement et l'authentification d'empreintes peut échouer à cause des états des mains cités ci-dessous.
  Si vous rencontrez des difficultés pour l'enregistrement et l'authentification des empreintes, essayez d'utiliser un autre doigt ou lavez-vous les mains. Les doigts propres peuvent améliorer le taux de reconnaissance de l'empreinte.

- Trop sèches

- Grasses, suantes ou humides

- Ridées après un bain

- Rêches ou blessées (coupure par ex.)

- Sales

- Peau fine, ridée, etc.

- Le taux de reconnaissance des empreintes peut être réduit à cause des empreintes ou de poussière sur le capteur d'empreintes. Nettoyez le capteur avant l'enregistrement et l'authentification des empreintes.