Guida dell'utente VAIO Serie SVS13A1/SVS1311/SVS1511

Riferimento

# Note sull'autenticazione tramite impronta digitale
<Modelli dotati di sensore per impronte digitali>

## Note generali sull'autenticazione con impronte digitali

- La tecnologia di autenticazione tramite impronta digitale non assicura l'autenticazione dell'utente o la protezione completa dei dati e dell'hardware. Sony non si assume alcuna responsabilità per problemi e danni derivanti dall'uso o dall'impossibilità di utilizzo del sensore impronta digitale.

- Il tasso di riconoscimento dell'impronta digitale dipende dalle condizioni operative e varia anche da individuo a individuo.

- Nel caso in cui l'unità di archiviazione integrata debba essere inizializzata, ad esempio dopo una riparazione, i modelli di impronte digitali andranno persi. Sarò necessario registrarli nuovamente.

- La manutenzione e la gestione dei dati relativi all'autenticazione tramite impronta digitale devono essere effettuate a proprio rischio. Sony non si assume alcuna responsabilità per difetti derivanti dalla manutenzione e della gestione dei dati.

- Un sensore di impronte digitali può non funzionare correttamente o essere dannaggiato se se ne graffia la superficie con:

- Un oggetto solido o appuntito

- Oggetti minuti, per esempio facendo passare un dito coperto di sporco sul sensore di impornte digitali

- Scaricare l'elettricità statica dal dito toccando un oggetto metallico soprattutto nelle stagioni secche (come l'inverno) prima di eseguire la scansione delle impronte digitali. L'elettricità statica può provocare un funzionamento non corretto del sensore delle impronte digitali.

## Note sulla registrazione/autenticazione delle impronte digitali

- La registrazione/autenticazione delle impronte digitali può non andare a buon fine a causa delle seguenti condizioni della mano.
  Se si hanno difficoltà nella registrazione/nell'autenticazione delle impronte digitali, provare a usare dita diverse o a lavarsi le mani. Le dita pulite possono migliorare il tasso di riconoscimento delle impronte digitali.

- Troppo asciutte

- Unte, sudate o bagnate

- Raggrinzite dopo un bagno

- Ruvide o ferite (ad es. un taglio)

- Sporco

- Pelle sottile, rugosa ecc.

- Il tasso di riconoscimento delle impronte digitali può essere ridotto a causa di impronte digitali o polvere sul sensore per impronte digitali. Pulire il sensore prima della registrazione/autenticazione delle impronte digitali.