VAIO Gebruikershandleiding SVS13A1/SVS1311/SVS1511 Serie

Taak

# De batterijset plaatsen/verwijderen

De batterijset installeren in het batterijcompartiment aan de onderzijde van uw VAIO-computer.
Let erop dat u de batterijset plaatst voordat u de computer gaat gebruiken.
Gebruik de computer niet als de batterijset niet is geïnstalleerd omdat dit een defect in de computer kan veroorzaken.

## De batterijset plaatsen

1. Schakel uw VAIO-computer uit, maak het netsnoer en alle aansluitkabels los en sluit het lcd-scherm.

1. Draai uw VAIO-computer om en verwijder de bodemafdekklep.

Maak de twee schroeven (1) los met een kruiskopschroevendraaier en schuif de klep in de richting van de pijl (2).
Opmerking

- Gebruik een schroevendraaier (bijv. een horlogemakersschroevendraaier) die past bij de maat van de schroeven.

- Maak geen schroeven los die niet zijn aangegeven omdat dit kan leiden tot storingen in uw VAIO-computer.

- Let erop dat u de verwijderde schroeven niet laat vallen in de openingen in en rond het batterijvak; ze mogen niet in de VAIO-computer terecht komen.

- Let erop dat u de draden en uitsteeksels in en rond het batterijvak niet aanraakt.

1. Schuif de batterijset in de richting van de pijl in het batterijvak.

1. Duw de batterijset omlaag in het batterijvak.

De batterijset klikt op zijn plek in het vak.

1. Plaats de bodemafdekklep terug.

Duw de klep in de richting van de pijl (1) zodat alle lipjes van de klep op hun plek passen en zet dan de twee schroeven weer vast (2).

## De batterijset verwijderen

1. Schakel uw VAIO-computer uit, maak het netsnoer en alle aansluitkabels los en sluit het lcd-scherm.

1. Volg stap 2 in De batterijset plaatsen.

1. Verwijder de batterijset

Trek het lipje op het batterijvak in de richting van de pijl (1) en til de batterijset in de richting van de pijl (2) terwijl u het lipje vasthoudt.
Schuif de batterijset weg van het batterijvak in de richting van de pijl (3).
Hint

- Als uw VAIO-computer de batterijset niet herkent, houd dan de batterij-uitschakelknop op de onderkant van de computer ongeveer drie seconden ingedrukt met een dun, recht voorwerp (bijv. een paperclip). Als dit het probleem niet oplost, verwijder dan de batterijset en plaats hem opnieuw.
  Als een uitgebreide batterijset (niet meegeleverd) op de computer is bevestigd, verwijder dan de uitgebreide batterijset. Als dit het probleem niet verhelpt, houd dan de batterij-uitschakelknop ongeveer drie seconden lang ingedrukt. Blijft het probleem bestaan, verwijder dan de batterijset en plaats hem opnieuw.

Opmerking

- U verliest alle niet-opgeslagen gegevens als u de batterijset verwijdert terwijl uw VAIO-computer is ingeschakeld of als de slaapstand is geactiveerd en de computer niet is aangesloten op de netadapter.
  Zorg dat de computer is uitgeschakeld voordat u de batterijset verwijdert.

Verwant onderwerp
De batterijset opladen
Opmerkingen over het gebruik van de batterijset
Uw VAIO-computer uitschakelen