VAIO-bruksanvisning SVS13A1/SVS1311/SVS1511-serier

Uppgift

# Ansluta/koppla bort en portreplikator

Du kan ansluta din VAIO-dator till en portreplikator (medföljer ej).

## Så här ansluter du portreplikatorn

1. Stäng av VAIO-datorn och all kringutrustning som är ansluten till datorn och koppla bort enheterna från datorn

Tips

- Koppla bort nätadaptern och kablarna som är anslutna till bildskärmsporten och HDMI-utgången på VAIO-datorn. Du kan inte ansluta VAIO-datorn till portreplikatorn när dessa kablar är anslutna.

1. Anslut portreplikatorn till en strömkälla.

Koppla in ena änden av strömkabeln (1) till nätadaptern (2) och den andra änden till ett vägguttag (3).
Koppla sedan in kabeln från nätadaptern till DC IN-porten (4) på portreplikatorn.
DC IN-indikatorlampan tänds.

1. Ta bort locket för portreplikatorkontakten från undersidan av VAIO-datorn.

OBS!

- Locket för portreplikatorkontakten kan vara svårt att ta bort. Var försiktig så att du inte skadar VAIO-datorn eller locket genom att trycka för hårt när du tar bort locket. Var noga med att bevara locket som togs bort för framtida användning.

1. Rikta in de bakre nedre hörnen på VAIO-datorn med styrningarna på portreplikatorn.

Tips

- Om det finns ett utökat batteri (medföljer ej) anslutet till din VAIO-dator:
  Skjut fliken i pilens riktning (1) för att lyfta kontakten (2) på portreplikatorn. Kontrollera att fliken har skjutits hela vägen till ändläget när du ansluter portreplikatorn.

- Om det inte finns ett utökat batteri anslutet till VAIO-datorn:
  Om datorn ansluts när kontakten är i det upplyfta läget kan kontakterna skadas. Var noga med att skjuta fliken i motsatt riktning till pilen för att sänka kontakten.

1. Sänk försiktigt ned VAIO-datorn och tryck på området som indikeras med pilarna tills datorn klickar på plats.

Tvinga inte VAIO-datorn mot portreplikatorn och tryck inte för hårt på datorn, det kan orsaka skada eller fel på både datorn och portreplikatorn.
OBS!

- Var noga med att använda den specificerade nätadaptern för att ansluta portreplikatorn till en strömkälla.

- Var noga med att stänga av VAIO-datorn innan du ansluter den till portreplikatorn.

- Flytta inte VAIO-datorn när den är ansluten till portreplikatorn, portreplikatorn kan då kopplas bort vilket kan orsaka skada på både portreplikatorn och datorn.

## Så här säkerhetskopiar du VAIO-datorn

Du kan säkerhetskopiera data till den inbyggda lagringsenheten på portreplikatorn
Säkerhetskopiera data genom att följa anvisningarna som visas på skärmen när du ansluter VAIO-datorn till portreplikatorn. Välj den inbyggda lagringsenheten på portreplikatorn när du blir tillfrågad att välja den plats som säkerhetskopierad data skall sparas till.
Tips

- Du måste slutföra den inledande inställningen när du säkerhetskopierar data till portreplikatorn för första gången. Slutför den inledande inställningen med hjälp av anvisningarna som visas på skärmen.

OBS!

- Koppla inte bort VAIO-datorn från portreplikatorn under pågående säkerhetskopiering.

- Om du schemalägger säkerhetskopieringen av data i fönstret Konfigurera säkerhetskopiering kommer din data att automatiskt säkerhetskopieras. Om du kopplar bort VAIO-datorn från portreplikatorn när den schemalagda säkerhetskopieringen pågår kan data skadas. För att förhindra att data skadas på grund av att portreplikatorn kopplas bort utan att säkerhetskopieringen som pågår i bakgrunden observeras bör du ändra eller avbryta säkerhetskopieringsschemat.

## Så här kopplar du bort portreplikatorn

1. Stäng av VAIO-datorn och all kringutrustning.

1. Lyft bort VAIO-datorn från portreplikatorn.

1. Sätt tillbaka locket för portreplikatorkontakten på undersidan av VAIO-datorn.

OBS!

- För att undvika att osparad data går förlorad måste du vara noga med att stänga av VAIO-datorn innan du kopplar bort den från portreplikatorn.

Relaterade avsnitt
Delar och kontroller på portreplikatorn