Manual do utilizador VAIO Série SVS13A1/SVS1311/SVS1511

Task

# Inserir/remover um disco
<Modelos equipados com unidade de disco óptico>

Com o computador VAIO ligado, insira/remova um disco.

## Para inserir um disco

1. Insira um disco na ranhura da unidade de disco óptico.

Se a unidade de disco óptico tiver uma ranhura vertical, introduza um disco com a etiqueta virada na sua direcção.
Se a unidade de disco óptico tiver uma ranhura horizontal, introduza um disco com a etiqueta virada para cima.
Nota

- Faça deslizar o disco para dentro da ranhura, sem exercer demasiada pressão no disco.

- Antes de inserir um disco na ranhura, certifique-se de que esta não contém já outro disco.

### Para remover um disco

1. Prima o botão de ejecção da unidade.

O disco sai.
Nota

- Não puxe o disco, antes de este ser completamente ejectado da unidade de disco óptico.

Tópico relacionado
Discos suportados<Modelos equipados com unidade de disco óptico>
Acerca de códigos de região<Modelos equipados com unidade de disco óptico>