Manual do utilizador VAIO Série SVS13A1/SVS1311/SVS1511

Reference

# Notas sobre a autenticação de impressão digital
<Modelos equipados com sensor de impressões digitais>

## Notas gerais acerca da autenticação de impressão digital

- A tecnologia de autenticação de impressão digital não garante a autenticação completa de utilizadores ou a protecção total dos seus dados e hardware. A Sony não assume qualquer responsabilidade por quaisquer problemas e prejuízos decorrentes da utilização ou da incapacidade de utilização do sensor de impressões digitais.

- A velocidade de reconhecimento da impressão digital depende das condições de funcionamento e também varia entre indivíduos.

- Caso o dispositivo integrado de armazenamento tenha de ser inicializado (por exemplo, após a reparação), os modelos de impressões digitais serão perdidos. Terá que os registar todos novamente.

- A manutenção e gestão de dados relativos à autenticação de impressão digital serão da sua inteira responsabilidade. A Sony não assume qualquer responsabilidade por quaisquer defeitos decorrentes da manutenção e gestão dos dados.

- Um sensor de impressão digital pode ficar avariado ou danificado se raspar a superfície com:

- um objecto sólido ou aguçado;

- objectos finos, por exemplo, passar um dedo sujo no sensor de impressões digitais.

- Descarregar electricidade estática do dedo, tocando num objecto metálico especialmente durante estações secas (por exemplo, Inverno) antes de digitalizar a impressão digital. A electricidade estática pode causar avaria num sensor de impressão digital.

## Notas sobre o registo/autenticação de impressões digitais

- O registo de impressões digitais poderá falhar devido aos seguintes estados das mãos.
  Se tiver dificuldade em registar/autenticar as impressões digitais, experimente utilizar dedos diferentes ou lavar as mãos. Se os dedos estiverem limpos, a velocidade de reconhecimento da impressão digital poderá melhorar.

- Demasiado secas

- Oleosas, suadas ou molhadas

- Enrugadas após um banho

- Ásperas ou com feridas (por ex.: um corte)

- Sujas

- Pele fina, com rugas, etc.

- A velocidade de reconhecimento pode ser prejudicada pela existência de impressões digitais ou pó no sensor. Limpe o sensor antes de registar/autenticar impressões digitais.