Podręcznik użytkownika VAIO SVS13A1/SVS1311/SVS1511 Series

Zadanie

# Instalowanie i wyjmowanie akumulatora

Zainstaluj akumulator we wnęce akumulatora na spodzie komputera VAIO.
Akumulator należy zainstalować przed włączeniem komputera.
Nie należy używać komputera bez zainstalowanego akumulatora, ponieważ może to spowodować nieprawidłowe działanie komputera.

## Jak zainstalować akumulator

1. Wyłącz komputer VAIO. Odłącz przewód zasilania i wszystkie kable, a następnie zamknij pokrywę ekranu LCD.

1. Odwróć komputer VAIO i zdejmij pokrywę dolną.

Odkręć dwie śruby (1) śrubokrętem krzyżakowym, a następnie odsuń pokrywę dolną w kierunku wskazanym przez strzałkę (2).
Uwaga

- Należy korzystać ze śrubokręta o rozmiarze odpowiednim do wielkości śruby (np. miniaturowego).

- Nie należy wyjmować ani luzować śrub, których wykręcenie jest zbędne, ponieważ może to spowodować awarię komputera VAIO.

- Należy uważać, aby nie upuścić śrub, ponieważ mogą łatwo dostać się do wnętrza komputera VAIO przez szczeliny we wnęce akumulatora.

- Należy uważać, aby nie dotykać przewodów i wypustek we wnęce akumulatora i wokół niej.

1. Wsuń akumulator do wnęki w kierunku wskazanym strzałką.

1. Wciśnij akumulator do wnęki akumulatora w komputerze.

Kliknięcie akumulatora we wnęce oznacza, że został poprawnie zainstalowany.

1. Załóż pokrywę dolną.

Dociśnij pokrywę w kierunku wskazanym strzałką (1), tak aby wypustki znalazły się w odpowiednich szczelinach, a następnie dokręć obie śruby (2).

## Jak wyjąć akumulator

1. Wyłącz komputer VAIO. Odłącz przewód zasilania i wszystkie kable, a następnie zamknij pokrywę ekranu LCD.

1. Wykonaj punkt 2 procedury Jak zainstalować akumulator.

1. Wyjmij akumulator.

Przesuń zatrzask wnęki akumulatora w kierunku wskazanym strzałką (1), przytrzymaj zatrzask i wyjmij akumulator w kierunku wskazanym strzałką (2).
Wysuń akumulator z wnęki w kierunku wskazanym strzałką (3).
Wskazówka

- Jeśli komputer nie rozpoznaje akumulatora, naciśnij przycisk Battery off i przytrzymaj przez około trzy sekundy. (Przycisk ten można nacisnąć wąską końcówką przedmiotu takiego jak spinacz). Jeśli problem nie ustąpi, wyjmij akumulator i zainstaluj go ponownie.
  Jeśli do komputera jest podłączony akumulator dodatkowy (do nabycia osobno), odłącz akumulator dodatkowy od komputera. Jeśli problem nie ustąpi, naciśnij przycisk Battery off i przytrzymaj przez około trzy sekundy. Jeśli problem nadal nie ustąpi, wyjmij akumulator i zainstaluj go ponownie.

Uwaga

- Wyjęcie akumulatora, gdy komputer VAIO jest włączony lub znajduje się w trybie uśpienia, ale nie jest podłączony do zasilacza, spowoduje utratę wszystkich niezapisanych danych.
  Przed wyjęciem akumulatora należy wyłączyć komputer.

Powiązany temat
Ładowanie akumulatora
Uwagi dotyczące korzystania z akumulatora
Wyłączanie komputera VAIO