Ghid de utilizare VAIO Seria SVS13A1/SVS1311/SVS1511

Referinţă

# Note cu privire la autentificarea amprentei
<Modele prevăzute cu senzor de amprentă>

## Generalităţi cu privire la autentificarea amprentei

- Tehnologia de autentificare a amprentei nu asigură autentificarea completă a utilizatorului sau protecţia completă a datelor şi a hardware-ului. Sony nu îşi asumă răspunderea pentru problemele şi daunele apărute ca urmare a utilizării sau a imposibilităţii de a utiliza senzorul de amprentă.

- Raportul de recunoaştere a amprentei depinde de condiţiile de funcţionare şi variază de la o persoană la alta.

- Dacă nu s-a iniţializat dispozitivul de stocare încorporat, de exemplu după o reparaţie, şablonul amprentei se va pierde. Va trebui să înregistraţi din nou amprentele.

- Întreţinerea şi gestionarea datelor legate de autentificarea amprentei se vor desfăşura pe propria răspundere. Sony nu îşi asumă responsabilitatea pentru defecte apărute în urma întreţinerii şi gestionării datelor.

- Este posibil ca senzorul de amprentă să nu funcţioneze corect sau să se deterioreze dacă îi zgâriaţi suprafaţa cu:

- Un obiect dur şi ascuţit

- Obiecte fine, de exemplu tragerea unui deget acoperit cu praf peste senzorul de amprentă

- Descărcaţi electricitatea statică a degetului atingând un obiect metalic, mai ales în anotimpurile fără precipitaţii (de ex., iarna) înainte de a scana amprenta. Electricitatea statică poate provoca defectarea senzorului de amprentă.

## Note cu privire la înregistrarea/autentificarea amprentelor

- Este posibil ca înregistrarea/autentificarea amprentei să nu reuşească din cauza următoarelor stări ale mâinii.
  Dacă întâmpinaţi dificultăţi la înregistrarea/autentificarea amprentelor, încercaţi să folosiţi alte degete sau spălaţi mâinile. Degetele curate pot îmbunătăţi raportul de recunoaştere a amprentei.

- Prea uscată

- Unsuroasă, transpirată sau udă

- Încreţită după baie

- Aspră sau rănită (de ex., o tăietură)

- Murdară

- Piele subţire, piele încreţită etc.

- Este posibil ca raportul de recunoaştere a amprentei să fie redus din cauza amprentelor sau a senzorului de amprentă. Curăţaţi senzorul înainte de înregistrarea/autentificarea amprentelor.