Priručnik za VAIO Serije SVS13A1/SVS1311/SVS1511

Referenca

# Napomene o autentifikaciji otiska prsta
<na modelima opremljenim senzorom za otisak prsta>

## Opće napomene o autentifikaciji otiska prsta

- Tehnologija autentifikacije otiska prsta ne osigurava potpunu autentifikaciju korisnika ili potpunu zaštitu podataka i hardvera. Tvrtka Sony ne preuzima odgovornost za nikakve probleme i oštećenja nastala korištenjem ili nemogućnošću korištenja senzora za otisak prsta.

- Omjer prepoznavanja otiska prsta ovisi o radnim uvjetima i razlikama među pojedinaca.

- U slučaju da treba pokrenuti ugrađeni uređaj za pohranu, primjerice nakon radova popravka, obrasci otiska prsta bit će izgubljeni. Potrebno je da ih sve ponovno registrirate.

- Održavanje i upravljanje podacima vezano za autentifikaciju otiska prsta morate izvršiti na vlastitu odgovornost. Tvrtka Sony ne preuzima nikakvu odgovornost za bilo kakve kvarove nastale vašim radom i održavanjem.

- Senzor za otisak prsta može biti u kvaru ili oštećen ako zagrebete površinu s:

- čvrstim ili oštrim predmetom

- finim predmetima, primjerice prevučete prstom pokrivenim prljavštinom preko senzora za otisak prsta

- Prije skeniranja otiska prsta uklonite statički elektricitet s vašeg prsta tako da dotaknete metalni predmet posebice tijekom suhih sezona (npr. zime). Statički elektricitet može uzrokovati kvar senzora za otisak prsta.

## Napomene o registraciji/autentifikaciji otisaka prstiju

- Registracija/autentifikacija otiska prsta možda ne uspije zbog stanja ruku.
  Ako imate poteškoća kod registracije/autentifikacije otiska prsta pokušajte koristiti druge prste ili operite ruke. Čisti prsti mogu poboljšati omjer prepoznavanja otiska prsta.

- Presuho

- Nauljeno, znojno ili mokro

- Naborano nakon kupanja

- Grube ili ozlijeđene (npr. porezotina)

- Prljavo

- Tanka koža, naborana koža itd.

- Omjer prepoznavanja otiska prsta može biti smanjen zbog otiska prsta ili prašine na senzoru za otisak prsta. Očistite senzor prije registracije/autentifikacije otisaka prstiju.