VAIO-bruksanvisning SVE1411/SVE1511/SVE1711-serier

Referens

# Skivor som går att använda
<Modeller med optiska skivenheter>

I det här avsnittet förklaras vilka medietyper som går att använda på VAIO-datorn.
Vilken optisk skivenhet som är installerad varierar beroende på vilken modell du har köpt. Läs specifikationerna innan du använder den.

## För modeller med DVD SuperMulti-enhet

Den optiska skivenheten har stöd för uppspelning och/eller inspelning av följande media.

### Uppspelning och inspelning

- CD-R/RW *1

- DVD-R/RW

- DVD+R/RW

- DVD+R DL (två lager)

- DVD-R DL (två lager)

- DVD-RAM *2*3

### Endast uppspelning

- CD-ROM

- DVD-ROM

## För modeller med Blu-ray Disc(TM)-enhet med DVD SuperMulti

Den optiska skivenheten har stöd för uppspelning och/eller inspelning av följande media.

### Uppspelning och inspelning

- CD-R/RW *1

- DVD-R/RW

- DVD+R/RW

- DVD+R DL (två lager)

- DVD-R DL (två lager)

- DVD-RAM *2*3

- BD-R/RE *4*5*6

### Endast uppspelning

- CD-ROM

- DVD-ROM

- BD-ROM

## För modeller med Blu-ray Disc(TM) ROM-enhet med DVD SuperMulti

Den optiska skivenheten har stöd för uppspelning och/eller inspelning av följande media.

### Uppspelning och inspelning

- CD-R/RW *1

- DVD-R/RW

- DVD+R/RW

- DVD+R DL (två lager)

- DVD-R DL (två lager)

- DVD-RAM *2*3

### Endast uppspelning

- CD-ROM

- DVD-ROM

- BD-ROM

*1 Det går inte att överföra data till Ultra Speed CD-RW.
*2 Den optiska skivenheten stöder inte DVD-RAM-kassetter. Använd skivor utan kassett eller skivor med öppningsbar kassett.
*3 Det går inte att överföra data till DVD-RAM-media med en sida (2,6 GB) som är kompatibla med DVD-RAM Version 1.0.
DVD-RAM Version 2.2/12X-SPEED DVD-RAM Revision 5.0 stöds inte.
*4 BD-RE Disc-media i version 1.0-format och Blu-ray Disc-media med kassett stöds inte.
*5 Det går att överföra data till BD-R Part1-media version 1.1/1.2/1.3 (skivor med ett lager och en kapacitet på 25 GB, skivor med dubbla lager och en kapacitet på 50 GB) och BD-RE Part1-media version 2.1 (sidor med ett lager och en kapacitet på 25 GB, skivor med dubbla lager och en kapacitet på 50 GB).
*6 BDXL(TM)-media stöds inte.
OBS!

- Det kan hända att den optiska skivenheten inte stöder överföring eller uppspelning av vissa typer av media.

- Den optiska skivenheten stöder inte överföring till 8 cm-skivor.

- Det går bara att använda runda skivor i den optiska enheten. Använd inte skivor som har annan form (stjärnformiga, hjärtformiga, fyrkantiga osv.) eller skadade skivor. Det kan skada datorn.

- DVD-Video-format går att överföra till media av typen DVD+R (ett lager eller två lager), DVD+RW/DVD-R (ett lager eller två lager) och DVD-RW. DVD-VR-format (Video Recording) går att överföra till media av typen DVD-R (ett lager eller två lager), DVD-RW och DVD-RAM. Skrivbara media varierar beroende på vilket skivbränningsprogram du använder. Mer information finns i hjälpen till programvaran.

- Vi rekommenderar att du använder media från Sony: DVD+R, DVD+RW, DVD-R, DVD-RW, CD-R, CD-RW, BD-R och BD-RE.

- Det går inte att överföra data till DVD-RW-media (6x-skrivning) såvida inte den optiska skivenheten stöder minst 6x-skrivning för DVD-RW-media.

- Det går inte att överföra data till DVD+RW-media (8x-skrivning) såvida inte den optiska skivenheten stöder minst 8x-skrivning för DVD+RW-media.

- Datorn ska användas för att spela upp skivor som följer standardspecifikationerna för Compact Disc (CD). DualDisc- och vissa musikskivor som har kodats med copyrightskydd följer inte standarden för CD-standard. Dessa skivor är eventuellt inte kompatibla med datorn.

- Kontrollera informationen på paketet när du köper färdiga eller tomma skivor som ska användas i datorn, så att skivorna är kompatibla för uppspelning och/eller bränning med datorns optiska skivenheter. Sony garanterar INTE att de optiska skivenheterna i datorn är kompatibla med skivor som inte följer den officiella formatstandarden ”CD”, ”DVD” eller ”Blu-ray Disc”. OM DU ANVÄNDER INKOMPATIBLA SKIVOR KAN DET SKADA DATORN ELLER SKAPA PROGRAMVARUKONFLIKTER SOM GÖR ATT SYSTEMET HÄNGER SIG.
  Om du har frågor om formatet på en skiva kontaktar du utgivaren eller tillverkaren.

- Datorn måste anslutas till Internet för att kunna spela media av typen DVD-RW, DVD-RAM och DVD-R (ett lager eller två lager) som är kompatibla med standarden CPRM (Content Protection for Recordable Media).

- Blu-ray Disc-skivor använder tekniken AACS (Advanced Access Content System) för att det ska gå att spela in, redigera och spela upp upphovsrättsskyddat material. Du måste uppdatera AACS-nyckeln om du vill kunna fortsätta spela upphovsrättsskyddade Blu-ray Disc-media.

- Du kan uppdatera AACS-nyckeln via Internet. Följ anvisningarna som visas i programmet för inspelning, redigering eller uppspelning du använder. Om du inte uppdaterar AACS-nyckeln kan det hända att du inte kan spela in, redigera och spela upp upphovsrättsskyddat material.
  Du behöver inte uppdatera AACS-nyckeln om du vill spela in, redigera och spela upp material som inte är upphovsrättsskyddat. Du kan uppdatera AACS-nyckeln för inspelnings- och uppspelningsprogram för Blu-ray Disc på datorn under fem år efter inköpet. Efter fem år får du anvisningar om uppdateringen på supportwebbplatsen.

- Regioninställningar krävs för visst innehåll på DVD och BD-ROM. Om regioninställningen på den optiska skivenheten inte stämmer överens med regionkoden på skivan går det inte att spela upp innehållet.

- Om den externa skärmen inte följer HDCP-standarden (High-bandwidth Digital Content Protection) kan du inte spela upp eller visa innehåll på upphovsrättsskyddade Blu-ray Disc-skivor via en HDMI-anslutning.

- Visst Blu-ray Disc innehåll kan begränsa videoutdata till standarddefinitionen eller förhindra analoga videoutdata helt och hållet.

Relaterade avsnitt
Om regionkoder<Modeller med optiska skivenheter>