Посібник користувача VAIO Серія SVE1411/SVE1511/SVE1711

Завдання

# Додавання та виймання модулів пам’яті

Якщо потрібно збільшити швидкість комп’ютера або підвищити продуктивність його роботи за кількох одночасно запущених програм, збільште обсяг пам’яті, установивши додаткові модулі пам’яті.
Перед збільшенням обсягу пам’яті комп’ютера прочитайте Примітки щодо додавання та виймання модулів пам’яті. [Додатково]
Якщо встановити модулі пам’яті у два чи більше гнізд, увімкнеться двоканальний режим, завдяки якому підвищиться продуктивність.
Тип модуля та обсяг установленої на комп’ютері пам’яті можуть бути різними. Це залежить від моделі.

1. Вимкніть комп’ютер VAIO та периферійні пристрої, відключіть шнур живлення та всі кабелі підключення, а також вийміть акумуляторну батарею.

1. Зачекайте, доки комп’ютер VAIO охолоне.

Одразу після вимкнення внутрішні деталі комп’ютера VAIO можуть бути гарячими. Будьте уважні, щоб уникнути опіків під час роботи з комп’ютером VAIO в такому стані.

1. Розстеліть чисту тканину на рівній пласкій поверхні та покладіть на неї комп’ютер VAIO, як зображено нижче. Вийміть гвинти за допомогою хрестової викрутки, щоб відкрити кришку відсіку модулів пам’яті.

Місця розташування гвинтів указані стрілками на ілюстрації нижче.
У деяких моделях на кришці відсіку модулів пам’яті використовуються невипадні гвинти, які не можна від’єднати від кришки.
Форма та розташування кришки відсіку модулів пам’яті бувають різними. Це залежить від моделі. Щоб визначити її розташування, подивіться на нижню панель комп’ютера VAIO.

1. Доторкніться до зовнішньої металевої частини, щоб скинути електростатичний заряд.

Не торкайтеся металевих частин усередині комп’ютера VAIO.

1. Якщо немає вільного гнізда, вийміть наразі встановлений модуль пам’яті. Потягніть замикачі в напрямках, указаних стрілками, щоб вивільнити модуль (1), потім потягніть модуль у напрямку, указаному стрілкою (2).

1. Вийміть новий модуль пам’яті з антистатичного упакування.

1. Тримаючи модуль пам’яті за краї, вставте його у гніздо модуля пам’яті стороною з контактами донизу, зрівнявши паз на модулі з маленьким виступом у гнізді.

1. Тримаючи модуль пам’яті за краї, натисніть на нього, доки він не стане на місце із клацанням, як зображено на ілюстрації.

Замикачі з обох сторін гнізда стануть на місце, зафіксувавши модуль. Не торкайтесь мікросхем (чорні деталі) на модулі пам’яті.

1. Установіть кришку відсіку модулів пам’яті та закріпіть її гвинтами, вийнятими на кроці 3.

1. Установіть акумулятор і підключіть усі кабелі підключення та периферійні пристрої, відключені на кроці 1, і ввімкніть комп’ютер.

1. Переконайтеся, що обсяг системної пам’яті змінився відповідним чином. [Додатково]

Якщо відображається правильне значення обсягу системної пам’яті, установлення модуля пам’яті пройшло успішно.
Пов’язані теми
Примітки щодо додавання та виймання модулів пам’яті