Guide de l'utilisateur VAIO Séries SVT1111/SVT1311

FAQ

#### Que faire si le pointeur ne bouge pas ?

- Lorsque le pointeur ne bouge pas parce que votre doigt a atteint un bord du pavé tactile, soulevez le doigt du pavé tactile et placez-le à nouveau au centre de celui-ci.

- Le pointeur peut ne pas bouger temporairement alors que vous le désirez en fonction du logiciel que vous utilisez.
  Dans ce cas, attendez quelques instants avant de déplacer à nouveau le pointeur.
  Si le pointeur ne bouge toujours pas, appuyez sur les touches Ctrl+Alt+Delete et cliquez sur (Arrêter) dans l'angle inférieur droit de l'écran de l'ordinateur pour mettre votre ordinateur VAIO hors tension.
  Si le problème persiste, appuyez sur le bouton (Alimentation) et maintenez-le enfoncé ou faites glisser le commutateur (Alimentation) vers la droite pendant plus de quatre secondes.
  Mettre l'ordinateur hors tension à l'aide des touches Ctrl+Alt+Delete, le bouton (Alimentation) ou le commutateur (Alimentation) peut provoquer la perte de données non sauvegardées.

- Le pavé tactile est peut-être désactivé. [Détails]