VAIO Gebruikershandleiding SVT1111/SVT1311 Serie

Taak

# De batterijset plaatsen/verwijderen

De batterijset installeren in het batterijcompartiment aan de onderzijde van uw VAIO-computer.

## De batterijset plaatsen

1. Schakel uw VAIO-computer uit, maak het netsnoer en alle aansluitkabels los en sluit het lcd-scherm.

1. Lijn de batterijset uit met de voorzijde van het batterijcompartiment.

1. Draai de batterijset in de richting van de pijl en duw hem omlaag in het compartiment.

1. Draai de drie schroeven aan met een muntstuk.

## De batterijset verwijderen

1. Schakel uw VAIO-computer uit, maak het netsnoer en alle aansluitkabels los en sluit het lcd-scherm.

1. Draai de drie schroeven los met een muntstuk.

1. Trek de batterijset een klein stukje in de richting van de pijl.

Opmerking

- Trek niet hard aan de batterijset wanneer het verwijderen niet lukt. Maak de schroeven weer los.

1. Neem de batterijset uit uw VAIO-computer.

Hint

- Als uw VAIO-computer de batterijset niet herkent, houd dan de batterij-uitschakelknop op de onderkant van de computer ongeveer drie seconden ingedrukt met een dun, recht voorwerp (bijv. een paperclip). Als dit het probleem niet oplost, verwijder dan de batterijset en plaats hem opnieuw.

Opmerking

- U verliest alle niet-opgeslagen gegevens als u de batterijset verwijdert terwijl uw VAIO-computer is ingeschakeld of als de slaapstand is geactiveerd en de computer niet is aangesloten op de netadapter.
  Zorg dat de computer is uitgeschakeld voordat u de batterijset verwijdert.

Verwant onderwerp
De batterijset opladen
Opmerkingen over het gebruik van de batterijset
Uw VAIO-computer uitschakelen