Podręcznik użytkownika VAIO SVT1111/SVT1311 Series

Najczęściej zadawane pytania

#### Co zrobić, jeśli po naciśnięciu przycisku zasilania wskaźnik zasilania świeci na zielono, ale ekran pozostaje pusty?

- Należy upewnić się, że jasność i kontrast są ustawione prawidłowo.

- Wyjście sygnału wizji może być przełączone na zewnętrzny monitor.
  Aby wybrać odpowiednie wyjście sygnału wizji, należy kilkakrotne nacisnąć kombinację klawiszy Fn+F7, a następnie nacisnąć klawisz Enter.

- W przypadku korzystania z zewnętrznego monitora należy upewnić się, że jest on podłączony do gniazdka sieciowego i włączony. Należy upewnić się, że jasność i kontrast są ustawione prawidłowo.
  Informacje na temat zmiany ustawień można znaleźć w podręczniku użytkownika dostarczonym z monitorem.

- Należy kilkakrotnie nacisnąć kombinację klawiszy Alt+F4, aby zamknąć okno aplikacji.
  Mógł wystąpić błąd aplikacji.

- Jeśli po odczekaniu chwili ekran komputera nadal będzie pusty, należy ponownie uruchomić komputer VAIO, postępując zgodnie z poniższymi procedurami. Należy mieć na uwadze, że może to spowodować uszkodzenie danych, nad którymi się obecnie pracuje.

- Należy odłączyć wszystkie urządzenia peryferyjne, np. drukarkę i urządzenie USB, oraz odłączyć komputer VAIO od sieci, jeśli był do niej podłączony.

- Należy nacisnąć i przytrzymać przycisk (Zasilanie) przez ponad cztery sekundy, aby wskaźnik zasilania zgasł. Następnie należy ponownie włączyć komputer VAIO.

- Jeśli problem nie ustąpi, należy nacisnąć i przytrzymać przycisk (Zasilanie) przez ponad cztery sekundy, aby zgasł wskaźnik zasilania. Należy odłączyć od komputera VAIO wszystkie kable, np. kabel zasilający, wyjąć akumulator i odczekać około pięć minut. Następnie należy podłączyć wszystkie kable i urządzenia peryferyjne, zainstalować akumulator oraz ponownie włączyć komputer.

- Jeśli dodatkowy moduł pamięci jest zainstalowany nieprawidłowo, komputer VAIO może się nie włączać.
  Użycie modułów pamięci, które nie zostały wskazane przez firmę Sony, lub nieprawidłowa instalacja modułów pamięci może spowodować nieuruchamianie się komputera lub jego niestabilne działanie.
  W takim przypadku należy wyjąć moduł pamięci i zainstalować go ponownie.
  W przypadku użycia modułu pamięci innej firmy niż Sony należy skontaktować się ze sprzedawcą lub producentem tego modułu.

- Jeśli komputer VAIO zostanie wniesiony z miejsca o niskiej temperaturze do ciepłego pomieszczenia lub będzie użytkowany w miejscu o wysokiej wilgotności, w jego wnętrzu może skroplić się wilgoć.
  W takim przypadku należy odczekać co najmniej godzinę przed włączeniem komputera.
  Nie należy korzystać z komputera w miejscach o wysokiej wilgotności (względna wilgotność przekraczająca 80%), ponieważ może to doprowadzić do jego awarii.