VAIO-Benutzerhandbuch Serie SVE1111

Häufig gestellte Fragen

#### Was kann ich tun, wenn sich mein VAIO-Computer nicht einschalten lässt (die Netzkontrollleuchte leuchtet nicht grün auf)?

- Achten Sie darauf, dass alle Kabel sicher an den entsprechenden Geräten angeschlossen sind, etwa der VAIO-Computer am Netzgerät, das Netzgerät am Netzkabel und das Netzkabel an einer Steckdose. [Details]

- Wenn Sie das Netzkabel des VAIO-Computers an eine Mehrfachsteckdose mit Schalter anschließen, achten Sie darauf, dass der Schalter eingeschaltet und das Netzkabel der Mehrfachsteckdose sicher in einer Steckdose eingesteckt ist.

- Wenn Sie den VAIO-Computer nicht auf dem üblichen Weg ausschalten, wird möglicherweise aufgrund eines Programmfehlers der Leistungsregler deaktiviert.
  Trennen Sie alle Kabel und Peripheriegeräte, wie Netzkabel und USB-Laufwerk, vom Computer, entfernen Sie den Akku, und warten Sie etwa fünf Minuten. Setzen Sie dann den Akku wieder ein, schließen Sie die Kabel und Geräte wieder an, und schalten Sie den Computer wieder ein.

- Bevor Sie den VAIO-Computer zum ersten Mal verwenden, müssen Sie den Computer über das Netzgerät an eine Netzsteckdose anschließen.

- Verwenden Sie unbedingt das mitgelieferte Netzgerät von Sony.
  Zu Ihrer eigenen Sicherheit sollten Sie ausschließlich den Akku und das Netzgerät verwenden, die von Sony speziell für den VAIO-Computer hergestellt wurden.

- Vergewissern Sie sich, dass der Akku richtig eingesetzt ist.

- Möglicherweise ist der Akku entladen.

- Vergewissern Sie sich, dass sich der VAIO-Computer nicht im Ruhezustand befindet, indem Sie die Taste (Ein/Aus) des Computers drücken.
  Wenn Sie die Taste (Ein/Aus) länger als vier Sekunden gedrückt halten, wird der Computer ausgeschaltet.

- Wenn Sie den VAIO-Computer direkt aus einer kalten in eine warme Umgebung bringen oder ihn bei hoher Luftfeuchtigkeit verwenden, kann sich im Inneren des Geräts Kondenswasser bilden.
  Warten Sie in diesem Fall mindestens eine Stunde, bevor Sie den Computer einschalten.
  Verwenden Sie den Computer nicht bei hoher Luftfeuchtigkeit (relative Luftfeuchtigkeit über 80 %), da dies zu Funktionsstörungen des Computers führen kann.