Guía del usuario de VAIO Serie SVE1111

Tarea

# Instalación/extracción del paquete de batería

Instale el paquete de batería en el compartimento de la batería que se encuentra en la parte inferior del ordenador VAIO.

## Para instalar el paquete de batería

1. Apague el ordenador VAIO y cierre la tapa de la pantalla LCD.

1. Deslice el interruptor LOCK a la posición de desbloqueo.

1. Deslice diagonalmente el paquete de batería en el compartimento de la batería hasta que los salientes (1) de cada lateral del compartimento encajen en las ranuras en (2) situadas en los lados del paquete de la batería.

1. Gire el paquete de batería en la dirección de la flecha y empuje el paquete de batería hacia abajo en el compartimento hasta que encaje en su lugar.

1. Deslice el interruptor LOCK a la posición LOCK para asegurar el paquete de batería en el ordenador VAIO.

## Para extraer el paquete de batería

1. Apague el ordenador VAIO y cierre la tapa de la pantalla LCD.

1. Deslice el interruptor LOCK a la posición de desbloqueo.

1. Deslice la palanca de liberación RELEASE y sujétela, ponga el dedo debajo de la pestaña del paquete de batería y levántelo en la dirección de la flecha.

1. Deslice diagonalmente el paquete de batería para extraerlo del ordenador VAIO.

Nota

- Si retira el paquete de batería mientras el ordenador está encendido o en modo Suspender y sin que esté conectado al adaptador de CA, perderá todos los datos que no haya guardado.
  Asegúrese de apagar el ordenador antes de extraer el paquete de la batería.

Tema relacionado
¿Cómo cargar el paquete de batería?
Notas sobre el uso del paquete de batería
Apagar el ordenador VAIO