Operazione

# Inserimento/rimozione di una SIM card (SGPT13)

## Per inserire una SIM card

1. Assicurarsi che tutti i cavi siano scollegati dal tablet, quindi spegnere il tablet.

1. Aprire lo sportello della SIM card.

1. Inserire uno spillo o una piccola graffetta (non in dotazione) nel foro di espulsione della SIM card.

Suggerimento

- All’acquisto del tablet, il vassoio della SIM è sigillato da un’etichetta. Tirare l’etichetta per estrarre il vassoio della SIM. Rimuovere l’etichetta prima di inserire la SIM card.

1. Espellere il vassoio della SIM.

Nota

- Assicurarsi di maneggiare il vassoio della SIM con delicatezza.

1. Appoggiare una SIM card sul vassoio della SIM in modo che la parte tagliata della SIM card coincida con quella del vassoio della SIM.

Nota

- Assicurarsi che non vi siano sporgenze sulla superficie di taglio dopo aver staccato la SIM card dal suo imballaggio in plastica. Eventuali sporgenze possono impedire alla SIM card di entrare nel vassoio della SIM.

1. Inserire il vassoio della SIM.

Nota

- Assicurarsi di non inserire il vassoio della SIM invertendone la direzione.

## Per rimuovere una SIM card

1. Seguire le procedure fino al punto 4 di “Per inserire una SIM card”, quindi rimuovere la SIM card dal vassoio.

Argomento correlato
Abilitazione delle comunicazioni mobili (SGPT13)
Accensione e spegnimento del tablet
Configurazione di un punto di accesso (SGPT13)
Note sulla SIM card (SGPT13)