Tarea

# Inserción o extracción de una tarjeta de memoria SD

Su tablet está equipado con una ranura para tarjetas de memoria SD. Puede utilizar esta ranura para transferir datos de y a cámaras digitales, cámaras de vídeo, reproductores de música y otros dispositivos de audio/vídeo.

## Para insertar una tarjeta de memoria SD

1. Abra la tapa de la ranura para tarjetas de memoria SD.

1. Localice la ranura para tarjetas de memoria SD.

1. Sujete la tarjeta de memoria SD con los contactos orientados hacia abajo y la flecha apuntando hacia la ranura para tarjetas de memoria SD.

Nota

- Tenga cuidado de no insertar la tarjeta de memoria SD en la orientación equivocada. Si la fuerza en la ranura estando la tarjeta al revés, la ranura podría resultar dañada. Para obtener información detallada, consulte el manual de la tarjeta de memoria SD.

1. Con cuidado, deslice la tarjeta de memoria SD en el interior de la ranura hasta que encaje de manera audible.

1. Introduzca la parte A en la dirección indicada por la flecha, tal como se muestra en la ilustración siguiente.

1. Cierre la tapa de la ranura para tarjetas de memoria SD.

1. Asegúrese de cerrar bien la tapa y de que no queda ningún orificio.

Nota

- Puede resultar difícil cerrar la tapa de la ranura para tarjetas de memoria SD porque la parte saliente de la parte trasera de la tapa y la tarjeta de memoria SD pueden interferir con el cierre. Asegúrese de cerrar bien la tapa y de que no queda ningún orificio.

## Para extraer una tarjeta de memoria SD

1. Asegúrese de que no se está transfiriendo ningún archivo.

1. Localice la ranura para tarjetas de memoria SD.

1. Empuje la tarjeta de memoria SD todo lo posible hacia dentro y suéltela.

La tarjeta de memoria SD sale expulsada.

1. Sujete la tarjeta de memoria SD y extráigala de la ranura.

Tema relacionado
Compatibilidad de las tarjetas de memoria SD
Notas sobre las tarjetas de memoria SD
Importación o exportación de contenido de una tarjeta de memoria SD