Oppgave

# Registrere fjernkontrollen

Nettbrettet kan brukes som fjernkontroll ved å bruke den infrarøde (IR) fjernkontrollfunksjonen.
Ved å registrere flere fjernkontrollkoder kan du styre flere enheter med ett nettbrett.
Operasjoner som utføres ofte, for eksempel endre volum eller bytte kanal, kan utføres med intuitive bevegelser.

1. Tapp på [ Apps & Widgets] - [ Remote control].

Remote control-programmet starter.

1. Tapp på [Register device] eller [ Register device].

1. Tapp på [Easy registration].

1. Registrer nettbrettet som fjernkontroll ved å følge instruksjonene på skjermen.

Utfør [Remote control test] hvis nødvendig.
Når du er ferdig med innstillingene, vises skjermen med enhetslisten. Tapp på navnet til den registrerte enheten.

Visning på skjermen | Beskrivelse
1 | Bytt mellom full eller bevegelsesstyrt fjernkontrollfunksjon | Brukes til å veksle mellom "bevegelses"-fjernkontrollfunksjon som styres av bevegelser som flikking eller gliding, og "full" fjernkontrollfunksjon som brukes med tapping på [Detaljer].
2 | Veksle mellom de registrerte fjernkontrollene | Brukes til å veksle mellom de registrerte fjernkontrollene ved å tappe på et ikon til venstre og høyre for enheten som for øyeblikket kontrolleres.
3 | Konfigurere makro | Brukes til å registrere makroen som setter deg i stand til å utføre flere kommandoer etter hverandre på enheter, bare ved å tappe på knappen.
4 | Alternativmeny | Brukes til å angi detaljerte innstillinger, som f.eks. redigering eller sletting av registrerte enheter.
5 | Registrert makro | Tapp for å kjøre den registrerte makroen.

Hint

- Dette programmet kan brukes som Små apper.

- Du kan konfigurere innstillingen for skall ved å tappe på [Change skin] på (alternativmenyen). Skallet kan konfigureres separat for hver enkelt registrert enhet.

- Hvis kategorien eller produsenten ikke vises, kan du la nettbrettet lære fjernkontrollsignalet og deretter registrere det.

- To eller flere enheter kan vises, avhengig av kategori eller produsent. Hvis mer enn én enhet vises, må du teste fjernkontrollfunksjonen med hver av fjernkontrollene som vises, og velge den som fungerer riktig.

### Registrere nettbrettet som fjernkontroll for en annen enhet

Tapp på (Tilbake), og tapp deretter på [ Register device] på enhetslisteskjermen.

## Programmere fjernkontrollsignalet og registrere det

Hvis kategorien eller produsenten for enheten ikke vises på [Easy registration], må du registrere fjernkontrollen på denne måten.

1. Start Remote control-programmet.

1. Tapp på [ Register device] eller [Register device].

1. Tapp på [Learn from a remote control].

1. Velg kategorien.

Et bilde av en fjernkontroll vises på skjermen.

1. Tapp på knappen du vil tilordne signalet til.

1. Når menyskjermen vises, må du tappe på [Learn remote command].

1. Før fjernkontrollen som skal registreres, nær IR-dataporten på nettbrettet, tapp på [Start] og trykk på knappen som skal programmeres på fjernkontrollen.

Når knappen er registrert, går skjermen tilbake til å vise fjernkontrollen.
Hint

- Gjenta trinn 4 til 7 for å programmere flere knapper.

Beslektet emne
Bruke "Små apper"
Programmere operasjoner i fjernkontrollen (makrofunksjon)