Oppgave

# Registrere fjernkontrollen

Nettbrettet kan brukes som fjernkontroll ved å bruke den infrarøde (IR) fjernkontrollfunksjonen.
Ved å registrere flere fjernkontrollkoder kan du styre flere enheter med ett nettbrett.
Operasjoner som utføres ofte, for eksempel endre volum eller bytte kanal, kan utføres med intuitive bevegelser.

1. Tapp på [ Apper og gadgeter] - [ Remote control].

[Remote control]-appen starter.

1. Tapp på [Add device] eller [ Add device].

1. Registrer nettbrettet som fjernkontroll ved å følge instruksjonene på skjermen.

Utfør [Remote control test] hvis nødvendig.
Når du har fullført registreringen, går skjermen tilbake til enhetslisteskjermen i trinn 2. Tapp på navnet til den registrerte enheten for å vise fjernkontrollskjermen.

Visning på skjermen | Beskrivelse
1 | Bytt mellom full eller bevegelsesstyrt fjernkontrollfunksjon | Brukes til å veksle mellom "bevegelses"-fjernkontrollfunksjon som styres av bevegelser som flikking eller gliding, og "full" fjernkontrollfunksjon som brukes med tapping på knapper [Detaljer].
2 | Veksle mellom de registrerte fjernkontrollene | Brukes til å veksle mellom de registrerte fjernkontrollene ved å tappe på et ikon til venstre og høyre for enheten som for øyeblikket kontrolleres.
3 | Makroer | Brukes til å registrere en makro som setter deg i stand til å utføre flere oppgaver etter hverandre bare ved å tappe på en knapp.
4 | Alternativmeny | Brukes til å angi detaljerte innstillinger, som f.eks. redigering eller sletting av registrerte enheter.
5 | Registrert makro | Tapp for å kjøre den registrerte makroen.

Hint

- Denne appen kan brukes som "Små apper".

- Du kan konfigurere innstillingen for skall ved å tappe på [Change skin] på (alternativmenyen). Skallet kan konfigureres separat for hver enkelt registrert enhet.

- Hvis kategorien eller produsenten ikke vises, kan du la nettbrettet lære fjernkontrollsignalet og deretter registrere det.

- To eller flere enheter kan vises, avhengig av kategori eller produsent. Hvis mer enn én enhet vises, må du teste fjernkontrollfunksjonen med hver av fjernkontrollene som vises, og velge den som fungerer riktig.

### Registrere som fjernkontroll for en annen enhet

Tapp på (tilbake), og tapp deretter på [ Add device] på enhetslisteskjermen.

## Programmere fjernkontrollsignalet og registrere det

Hvis enhetens type eller produsent som samsvarer med enheten ikke vises, må du registrere fjernkontrollen på denne måten.

1. Start [Remote control]-appen.

1. Tapp på [Add device] eller [ Add device].

1. Tapp på [Manual setup].

1. Velg et element fra [Device type:].

Skjermen for å programmere fjernkontrollkommandoer vises.

1. Tapp på knappen du vil programmere kommandoen til.

1. Når menyskjermen vises, må du tappe på [Learn signal].

1. Før IR-senderen til fjernkontrollen som skal registreres, nær IR-dataporten på nettbrettet som vist i følgende illustrasjon, og tapp deretter på [Start].

1. Trykk på knappen som skal læres av fjernkontrollen.

Når programmeringen er fullført, er den registrerte knappen uthevet på skjermen.
Gjenta trinn 5 til 8 for å programmere flere knapper.

1. Tapp på [Next], velg bevegelse ved å følge instruksjonene på skjermen, og tapp deretter på [Finish].

Når knappen er registrert, går skjermen tilbake til enhetslisteskjermen i trinn 2. Tapp på navnet til den registrerte enheten for å vise fjernkontrollskjermen.
Merk

- Pass på at fjernkontrollen som skal registreres, er en IR-fjernkontroll.

- Nettbrettet er kanskje ikke i stand til å kunne lære enkelte fjernkontrolloperasjoner, avhengig av hva slags IR-fjernkontroll det er. Dette indikerer ikke en feil.

- Hvis du ikke kan registrere i trinn 7, er kanskje ikke IR-dataporten på nettbrettet vendt mot fjernkontrollen. Kontroller posisjonen til IR-dataporten til nettbrettet, og prøv deretter igjen å koble IR-dataportene på nettbrettet og fjernkontrollen med en avstand på ca. 20 mm til 50 mm.

Beslektet emne
Bruke "Små apper"
Programmere operasjoner i fjernkontrollen (makrofunksjon)