Referanse

#### Nettbrettet slås ikke på.

Batteriet kan være ekstremt svakt.

- Koble nettbrettet til et vekselstrømuttak og lad batteriet.

Nettbrettet kan bli slått av helt.

- Trykk og hold inne strømknappen i ca. tre sekunder for å slå på nettbrettet.

Når nettbrettet bruker strøm fra uttaket, må du passe på at du har koblet sammen nettbrettet med USB-kabelen for multiport, USB-kabelen for multiport med vekselstrømadapteren, vekselstrømadapteren med vekselstrømledningen, og vekselstrømledningen med et vekselstrømuttak på en sikker måte.

- Når nettbrettet står i basestasjonen (selges separat), må du passe på at du har koblet sammen nettbrettet med basestasjonen, basestasjonen med USB-kabelen for multiport, USB-kabelen for multiport med vekselstrømadapteren, vekselstrømadapteren med vekselstrømledningen, og vekselstrømledningen med et vekselstrømuttak på en sikker måte.

Hvis du ikke har slått av nettbrettet ordentlig, kan kontrolleren som kontrollerer strømtilførselen ha stoppet på grunn av en feil i programmet. Tilbakestill nettbrettet ved å trykke på og holde strømknappen inne i ca. 10 sekunder, og slå så på nettbrettet igjen [Detaljer].